**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

 **ПРИКАЗ**

 **от 7 декабря 2010 года N 1077н**

 **Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессий строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением**

В соответствии с подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2005, N 2, ст.162; 2006, N 19, ст.2080; 2008, N 11 (ч.I), ст.1036; N 15, ст.1555; N 23, ст.2713; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; N 48, ст.5618; 2009, N 2, ст.244; N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 12, ст.1427, 1434; N 33, ст.4083, 4088; N 43, ст.5064; N 45, ст.5350; 2010, N 4, ст.394; N 11, ст.1225; N 25, ст.3167; N 26, ст.3350; N 31, ст.4251; N 35, ст.4574),

приказываю:

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессий строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение в Бюллетене не приводится. Информация размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: www.minzdravsoc.ru. - *Прим.ред.*

 Министр

     Т.А.Голикова

 Зарегистрировано

 в Министерстве юстиции

 Российской Федерации

 30 декабря 2010 года,

 регистрационный N 19480

 Приложение

 к приказу Министерства

 здравоохранения и социального

 развития Российской Федерации

 от 7 декабря 2010 года N 1077н

 **Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессий строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |
| N п/п  | Наименование профессий и должностей  | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты)  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |

 **I. Подземные работы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1.  | Арматурщик; бетонщик; плотник  | Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой  | 1  |
|    |    | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *На мокрых работах дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
| 2.  | Бурильщик шпуров;  | *На сухих работах:*  |    |
|    | машинист буровой установки  | Костюм брезентовый из парусины  | 1  |
|    |    | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 2 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *При выполнении работ электроинструментом дополнительно:*  |    |
|    |    | Перчатки диэлектрические  | дежурные  |
|    |    | *На мокрых работах:*  |    |
|    |    | Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой  | 1  |
|    |    | Костюм с сигнальными элементами для защиты от воды из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Костюм из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
| 3.  | Взрывник; раздатчик  | Костюм брезентовый из парусины  | 1  |
|    | взрывчатых материалов  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
|    |    | *На мокрых работах дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм из прорезиненных материалов  | 2  |
| 4.  | Горнорабочий на маркшейдерских работах  | Комбинезон или костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *На мокрых работах дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Белье нательное  | 1 комплект  |
| 5.  | Дорожно-путевой рабочий;  | Костюм брезентовый из парусины  | 1  |
|    | тоннельный рабочий  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *При выполнении работ электроинструментом дополнительно:*  |    |
|    |    | Перчатки диэлектрические  | дежурные  |
|    |    | *При выполнении работ виброинструментом дополнительно:*  |    |
|    |    | Перчатки или рукавицы виброзащитные  | до износа  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Шапка-ушанка со звукопроводными вставками  | 1  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
| 6.  | Изолировщик  | Костюм брезентовый из парусины  | 1  |
|    |    | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Перчатки резиновые или из полимерных материалов  | 6 пар  |
|    |    | Перчатки трикотажные  | 6 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *На мокрых работах дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Белье нательное  | 1 комплект  |
| 7.  | Кессонщик- проходчик; кессонщик-  | Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой  | 1  |
|    | слесарь; кессонщик- электромонтажник  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Шапка-ушанка  | 1 на 2 года  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *При работе в кессоне способом гидромеханизации дополнительно:*  |    |
|    |    | Плащ брезентовый из парусины  | 1  |
|    |    | *На обслуживании шлюзового аппарата:*  |    |
|    |    | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей вместо костюма брезентового из парусины с водоупорной пропиткой  | 1  |
| 8.  | Машинист бетононасосной установки; машинист растворонасоса  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
| 9.  | Машинист вентиляционной и аспирационной установок  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
| 10.  | Машинист насосных установок;  | Комбинезон или костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)  | 1  |
|    | машинист подъемно- передвижных  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    | подмостей; машинист  | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    | погрузочной машины;  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    | машинист крана (крановщик);  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    | машинист проходческого комплекса  | Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)  | по поясам  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | до износа  |
|    |    | Перчатки резиновые  | До износа  |
|    |    | *На мокрых работах дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
| 11.  | Машинист электровоза шахтного  | Комбинезон или костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке сигнальная повышенной видимости (3 класс защиты)  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке сигнальные повышенной видимости (3 класс защиты)  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)  | по поясам  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *При выполнении работ электроинструментом дополнительно:*  |    |
|    |    | Перчатки диэлектрические  | дежурные  |
|    |    | *На мокрых работах дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Шапка-ушанка со звукопроводными вставками  | 1  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
| 12.  | Монтажник технологического оборудования  | *При выполнении работ по монтажу компрессоров, насосов, вентиляторов:*  |    |
|    | и связанных с ним конструкций  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Плащ из прорезиненных материалов  | 1  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |
| 13.  | Монтажник электрических подъемников  | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)  | 1  |
|    | (лифтов)  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
| 14.  | Опрокидчик  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
| 15.  | Проходчик; крепильщик; горнорабочий подземный  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 2  |
|    |    | Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой  | 2  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *На мокрых работах дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Белье нательное  | 1 комплект  |
|    |    | Портянки суконные  | 2 пары  |
| 16  | Слесарь- монтажник  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
| 17  | Слесарь-сантехник  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 18  | Слесарь- электромонтажник  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
| 19.  | Стволовой  | Костюм брезентовый из парусины  | 1  |
|    |    | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Валенки с резиновым низом  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *На мокрых работах дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
| 20  | Электромонтаж- ник-наладчик  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 21  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования;  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    | электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированнные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки морозостойкие с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
| 22.  | Электрослесарь- монтажник подземного горнопроходче- ского оборудования;  | Костюм или комбинезон с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    | электрослесарь на проходке; электрослесарь по  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    | обслуживанию и ремонту оборудования;  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    | монтажник горного оборудования  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *На мокрых работах дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм из прорезиненных материалов  | 1  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
| 23.  | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |

 **II. Открытый способ работ и работы на шахтной поверхности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 24.  | Газорезчик  | Костюм сварщика из огнезащитных материалов  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные сварщика  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки специальные с крагами или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов  | 12 пар  |
|    |    | Щиток защитный для сварщика или очки защитные  | до износа  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм сварщика на утепляющей прокладке из огнезащитных материалов  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками  | по поясам  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 25.  | Газосварщик; электрогазо-  | Костюм сварщика из огнезащитных материалов  | 1  |
|    | сварщик; электросварщик ручной сварки  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Фартук с нагрудником из огнезащитных материалов  | 1  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные сварщика  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки специальные с крагами или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов  | 12 пар  |
|    |    | Щиток защитный для сварщика или очки защитные  | до износа  |
|    |    | Каска защитная с подшлемником  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм для сварщика на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные для сварщика с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 26.  | Горнорабочий  | Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой или костюм с сигнальными элементами из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 27.  | Комплектовщик изделий и инструментов  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником  | 2  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
| 28.  | Машинист буровой установки  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 29.  | Машинист вагоноопроки-  | Костюм брезентовый из парусины  | 1  |
|    | дывателя; машинист насосных  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    | установок; машинист подъемной машины;  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    | машинист погрузочной  | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    | машины; машинист проходческого  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    | комплекса; машинист  | Сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    | электровоза шахтного  | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *При выполнении работ электроинструментом дополнительно:*  |    |
|    |    | Перчатки диэлектрические  | дежурные  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные утепленные  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 30.  | Машинист компрессорных установок; машинист компрессора  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    | передвижного; машинист электростанции  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    | передвижной  | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *При выполнении работ электроинструментом дополнительно:*  |    |
|    |    | Перчатки диэлектрические  | дежурные  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 31.  | Машинист крана автомобильного; машинист бульдозера; машинист крана (крановщик);  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    | машинист экскаватора  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 32.  | Машинист холодильных установок  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 33.  | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Плащ из прорезиненных материалов  | 1  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    | -  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 34.  | Проходчик на поверхностных  | Костюм брезентовый из парусины  | 1  |
|    | работах  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Плащ из прорезиненных материалов  | 1  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками, или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 35.  | Слесарь-сантехник  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *При работе на мокрых участках дополнительно:*  |    |
|    |    | Сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 36.  | Слесарь строительный; электрослесарь строительный  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 37.  | Стропальщик; такелажник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс)  | 1  |
|    |    | Плащ из прорезиненных материалов  | 1  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 38.  | Шлифовщик  | *При выполнении работ по обработке рельсов:*  |    |
|    |    | Костюм брезентовый из парусины  | 1  |
|    |    | Фартук с нагрудником брезентовый из парусины  | 1  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Ботики кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Очки защитные  | до износа  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Ботинки кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 39.  | Электромонтаж- ник-наладчик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами или  | по поясам  |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Ботинки кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 40.  | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования  | Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усиленными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Ботинки кожаные иди сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками, или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы специальные утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |

 **III. Общие профессии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |
| 41.  | Аккумуляторщик  | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных, хлопчатобумажных, смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой  | 1  |
|    |    | Фартук из кислотостойких полимерных материалов  | 2  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные на кислотостойкой подошве с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые кислотостойкие  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки специальные с полимерным покрытием кислотозащитные  | 12 пар  |
|    |    | Нарукавники из кислотозащитного материала  | 4 пары  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой или  | по поясам  |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой  | по поясам  |
|    |    | Ботинки кожаные утепленные на кислотостойкой подошве  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с полимерным покрытием кислотозащитные с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
| 42.  | Водитель автомобиля; водитель  | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    | погрузчика; тракторист  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 43.  | Горнорабочий на маркшейдерских работах  | Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *На мокрых работах дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Белье нательное  | 1 комплект  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |
| 44.  | Грузчик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 45.  | Жестянщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Фартук с нагрудником брезентовый из парусины  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
| 46.  | Каменщик; маляр строительный; штукатур  | Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Головной убор  | 1  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 47.  | Камнетес  | Комбинезон из пыленепроницаемых тканей или материалов  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 48.  | Кладовщик  | Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
| 49.  | Комплектовщик изделий и инструмента  | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Фартук с нагрудником из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
| 50.  | Кузнец ручной ковки  | Костюм для защиты от повышенных температур из огнезащитных материалов  | 1  |
|    |    | Фартук с нагрудником из огнезащитных материалов  | 2  |
|    |    | Сапоги кожаные или ботинки кожаные для защиты от повышенных температур с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с крагами или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная термостойкая  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | Щиток защитный или очки защитные  | до износа  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке из огнезащитных материалов  | по поясам  |
| 51.  | Курьер  | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Плащ из прорезиненных материалов  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 52.  | Лаборант  | Костюм для защиты от растворов кислот из тканей с кислотозащитной пропиткой  | 1  |
|    |    | Фартук с нагрудником из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Ботинки кожаные или полуботинки кожаные на кислотостойкой подошве  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Сапоги резиновые кислотостойкие  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки специальные кислотозащитные  | 12 пар  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой  | по поясам  |
|    |    | *При выполнении работы по отбору проб растворов и бетонов на строительных площадках:*  |    |
|    |    | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой  | 1  |
|    |    | Сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *По выполнении работы по контролю за качеством бетона на шахтной поверхности:*  |    |
|    |    | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Сапоги кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
| 53.  | Лебедчик  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 54.  | Монтажник оборудования связи  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 55.  | Облицовщик- мозаичник; облицовщик- мраморщик;  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    | облицовщик- плиточник; облицовщик-  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    | полировщик  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
| 56.  | Оператор пульта управления  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Костюм брезентовый из парусины  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки специальные с полимерным покрытием  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
| 57.  | Оператор стиральных машин  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Головной убор  | 1  |
|    |    | Фартук из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Перчатки трикотажные  | 12 пар  |
|    |    | Перчатки резиновые  | до износа  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Полуботинки кожаные или сапоги резиновые  | 1 пара  |
| 58.  | Плотник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Плащ из прорезиненных материалов  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 59.  | Подсобный рабочий  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  |
| 60.  | Рабочий производственных бань  | Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Фартук из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Перчатки резиновые  | 12 пар  |
|    |    | Нарукавники из прорезиненных материалов  | до износа  |
| 61.  | Резчик на пилах, ножовках и станках  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 62.  | Руководители и специалисты  | *Постоянно занятым на подземных работах:*  |    |
|    |    | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Портянки и носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Временно занятым на подземных работах:*  |    |
|    |    | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Постоянно занятым на открытых работах:*  |    |
|    |    | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Плащ из прорезиненных материалов  | 1  |
|    |    | Сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
| 63.  | Слесарь- инструмен- тальщик; слесарь по изготовлению  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    | узлов и деталей санитарно-  | Головной убор  | 1  |
|    | технических систем; слесарь по  | Фартук с нагрудником из материала с полимерным покрытием  | 2  |
|    | ремонту автомобилей; слесарь по  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    | топливной аппаратуре;  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    | слесарь по сборке металлоконст-  | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    | рукций; слесарь- ремонтник; слесарь-электрик  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    | по ремонту электрообору-  | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    | дования  | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | Перчатки диэлектрические  | Дежурные  |
|    |    | *Слесарю-электрику по ремонту электрооборудования дополнительно:*  |    |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 64.  | Слесарь механосборочных работ  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 65.  | Слесарь- сантехник  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *При работе на мокрых участках дополнительно:*  |    |
|    |    | Сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    |    | Портянки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 66.  | Столяр строительный  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Головной убор  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Фартук с нагрудником из прорезиненного материала  | 2  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Портянки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 67.  | Стропальщик; такелажник  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Белье нательное  | 2 комплекта  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 68.  | Телефонист  | *На подземных работах:*  |    |
|    |    | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки трикотажные  | 6 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
| 69.  | Токарь  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Костюм брезентовый из парусины  | 1  |
|    |    | Фартук с нагрудником из прорезиненных материалов  | 2  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
| 70.  | Уборщик производственных помещений; уборщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    | служебных помещений; уборщик  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    | территорий  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | *Уборщику производственных помещений дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
| 71.  | Фрезеровщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
| 72.  | Шлифовщик  | *При выполнении работ по обработке рельсов:*  |    |
|    |    | Костюм брезентовый из парусины  | 1  |
|    |    | Фартук с нагрудником из парусины полульняной  | 2  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Ботинки кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 73.  | Штамповщик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Ботинки кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | *При выполнении работ по загрузке и посадке металла в нагревательные печи дополнительно:*  |    |
|    |    | Фартук брезентовый из парусины с огнезащитной пропиткой с нагрудником  | 2  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
| 74.  | Экспедитор  | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием  | 12 пар  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Ботинки кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 75.  | Электрогазо- сварщик  | Костюм из огнезащитных материалов  | 1  |
|    |    | Головной убор из огнезащитных материалов  | 1  |
|    |    | Перчатки специальные с крагами или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов  | 12 пар  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с жестким подноском  | 1 пара  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | Щиток защитный лицевой  | до износа  |
|    |    | *При выполнении работ по бетонированию, водопонижению, а также при выполнении ремонтных работ дополнительно:*  |    |
|    |    | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Сапоги резиновые  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | *При работе с арматурой дополнительно:*  |    |
|    |    | Рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | *При работе с электроинструментом дополнительно:*  |    |
|    |    | Перчатки диэлектрические  | дежурные  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке из огнезащитных материалов  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке из огнезащитных материалов  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке из огнезащитных материалов  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки специальные с крагами или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов с утепленными вкладышами  | 6 пар  |
| 76.  | Электромеханик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 77.  | Электромонтаж- ник-наладчик  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 78.  | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Наколенники на подкладке  | 2 пары  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | по поясам  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
|    |    | Головной убор утепленный  | 1  |
| 79.  | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    | дования  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или полуботинки кожаные  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Перчатки трикотажные  | 6 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |
|    |    | *Зимой дополнительно:*  |    |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | или  |    |
|    |    | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом  | 1 пара  |
|    |    | Перчатки или рукавицы утепленные  | 6 пар  |
| 80.  | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей  | 1  |
|    |    | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами  | по поясам  |
|    |    | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)  | 1  |
|    |    | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Сапоги резиновые с ударозащитными носками  | 1 пара  |
|    |    | Портянки или носки хлопчатобумажные  | 4 пары  |
|    |    | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками  | 12 пар  |
|    |    | Каска защитная  | 1 на 2 года  |
|    |    | Подшлемник под каску  | 1  |

Примечания:

1. Рабочим, занятым на строительстве метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения, профессии которых не указаны в настоящих Нормах, выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 июля 2007 года N 477 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2007 года N 10332).

2. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов (масла, смазки, нефтепродукты, клеи, битум, химические вещества раздражающего действия и др.), выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, регенирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 года N 45 "Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 15 июля 2003 года N 4901).

3. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим производственные операции в зоне действия опасных производственных факторов, в том числе в зоне работы грузоподъемных механизмов, дополнительно выдается каска защитная с подшлемником со сроком носки 2 года, если ее выдача не предусмотрена настоящими Нормами.

4. Работникам всех профессий и должностей дополнительно выдаются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вид выполняемой работы  | Наименование средств индивидуальной защиты  | Норма выдачи на год  |
| *При выполнении работ с ручным пневмоинструментом и*  | Очки защитные  | до износа  |
| *электроинструментом*  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное  | до износа  |
|    | Перчатки диэлектрические  | дежурные  |
| *При работе с вибрационным и виброударным инструментом*  | Перчатки или рукавицы виброзащитные  | до износа  |
| *При работах с применением стекловаты и стекловолокна*  | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное  | до износа  |
|    | Очки защитные  | до износа  |

 5. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников могут выдаваться рабочим, занятым на мокрых подземных работах по строительству метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений:

костюмы из прорезиненых материалов вместо костюмов брезентовых из парусины; жилеты сигнальные повышенной видимости (2 класс защиты);

при необходимости одновременной выдачи каски, наушников и лицевого щитка - каска защитная с вмонтированными наушниками или лицевым щитком со сроком носки 2 года;

с учетом климатических особенностей - два разных вида специальной обуви, например, полуботинки и ботинки кожаные с удвоенным сроком носки.

6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

7. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви  | Сроки носки по климатическим поясам (в годах)  |
|    |    | I  | II  | III  | IV  | осо- бый  |
| 1.  | Костюм на утепляющей прокладке  | 3  | 2  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 2.  | Куртка на утепляющей прокладке  | 3  | 2  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 3.  | Брюки на утепляющей прокладке  | 3  | 2  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 4.  | Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты)  | 3  | 2  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 5.  | Ботинки кожаные утепленные  | 3  | 2  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 6.  | Сапоги кожаные утепленные  | 3  | 2  | 2  | 1,5  | 1,5  |
| 7.  | Валенки с резиновым низом  | 4  | 2  | 2  | 2,5  | 1,5  |

Электронный текст документа

 подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

 Бюллетень нормативных актов

федеральных органов

исполнительной власти,

N 6, 07.02.2011 (приказ);

рассылка (приложение)