**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 7 декабря 2010 года N 1077н**

**Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессий строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением**

В соответствии с подпунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2005, N 2, ст.162; 2006, N 19, ст.2080; 2008, N 11 (ч.I), ст.1036; N 15, ст.1555; N 23, ст.2713; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; N 48, ст.5618; 2009, N 2, ст.244; N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 12, ст.1427, 1434; N 33, ст.4083, 4088; N 43, ст.5064; N 45, ст.5350; 2010, N 4, ст.394; N 11, ст.1225; N 25, ст.3167; N 26, ст.3350; N 31, ст.4251; N 35, ст.4574),

приказываю:

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессий строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, согласно приложению.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение в Бюллетене не приводится. Информация размещена на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: www.minzdravsoc.ru. - *Прим.ред.*

Министр

     Т.А.Голикова

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

30 декабря 2010 года,

регистрационный N 19480

Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2010 года N 1077н

**Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам специфических профессий строительства метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N  п/п | Наименование профессий и должностей | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

**I. Подземные работы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. | Арматурщик; бетонщик; плотник | Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой | 1 |
|  |  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *На мокрых работах дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
| 2. | Бурильщик шпуров; | *На сухих работах:* |  |
|  | машинист буровой установки | Костюм брезентовый из парусины | 1 |
|  |  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 2 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *При выполнении работ электроинструментом дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | *На мокрых работах:* |  |
|  |  | Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой | 1 |
|  |  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от воды из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Костюм из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
| 3. | Взрывник; раздатчик | Костюм брезентовый из парусины | 1 |
|  | взрывчатых материалов | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | *На мокрых работах дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из прорезиненных материалов | 2 |
| 4. | Горнорабочий на маркшейдерских работах | Комбинезон или костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *На мокрых работах дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Белье нательное | 1 комплект |
| 5. | Дорожно-путевой рабочий; | Костюм брезентовый из парусины | 1 |
|  | тоннельный рабочий | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *При выполнении работ электроинструментом дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | *При выполнении работ виброинструментом дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки или рукавицы виброзащитные | до износа |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Шапка-ушанка со звукопроводными вставками | 1 |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
| 6. | Изолировщик | Костюм брезентовый из парусины | 1 |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
|  |  | Перчатки трикотажные | 6 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *На мокрых работах дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Белье нательное | 1 комплект |
| 7. | Кессонщик-  проходчик; кессонщик- | Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой | 1 |
|  | слесарь;  кессонщик-  электромонтажник | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *При работе в кессоне способом гидромеханизации дополнительно:* |  |
|  |  | Плащ брезентовый из парусины | 1 |
|  |  | *На обслуживании шлюзового аппарата:* |  |
|  |  | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей вместо костюма брезентового из парусины с водоупорной пропиткой | 1 |
| 8. | Машинист бетононасосной установки; машинист растворонасоса | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
| 9. | Машинист вентиляционной и аспирационной установок | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
| 10. | Машинист насосных установок; | Комбинезон или костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
|  | машинист подъемно-  передвижных | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  | подмостей; машинист | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  | погрузочной машины; | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  | машинист крана (крановщик); | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  | машинист проходческого комплекса | Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | до износа |
|  |  | Перчатки резиновые | До износа |
|  |  | *На мокрых работах дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
| 11. | Машинист электровоза шахтного | Комбинезон или костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке сигнальная повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке сигнальные повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *При выполнении работ электроинструментом дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | *На мокрых работах дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Шапка-ушанка со звукопроводными вставками | 1 |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
| 12. | Монтажник технологического оборудования | *При выполнении работ по монтажу компрессоров, насосов, вентиляторов:* |  |
|  | и связанных с ним конструкций | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Плащ из прорезиненных материалов | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 13. | Монтажник электрических подъемников | Костюм сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 1 |
|  | (лифтов) | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
| 14. | Опрокидчик | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
| 15. | Проходчик; крепильщик; горнорабочий подземный | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 2 |
|  |  | Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой | 2 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *На мокрых работах дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Белье нательное | 1 комплект |
|  |  | Портянки суконные | 2 пары |
| 16 | Слесарь-  монтажник | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
| 17 | Слесарь-сантехник | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 18 | Слесарь-  электромонтажник | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
| 19. | Стволовой | Костюм брезентовый из парусины | 1 |
|  |  | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Валенки с резиновым низом | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *На мокрых работах дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
| 20 | Электромонтаж-  ник-наладчик | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 21 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-  дования; | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  | электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированнные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки морозостойкие с утепленными вкладышами | 6 пар |
| 22. | Электрослесарь-  монтажник подземного горнопроходче-  ского оборудования; | Костюм или комбинезон с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  | электрослесарь на проходке; электрослесарь по | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  | обслуживанию и ремонту оборудования; | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  | монтажник горного оборудования | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *На мокрых работах дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из прорезиненных материалов | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
| 23. | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |

**II. Открытый способ работ и работы на шахтной поверхности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 24. | Газорезчик | Костюм сварщика из огнезащитных материалов | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные сварщика | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки специальные с крагами или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный для сварщика или очки защитные | до износа |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм сварщика на утепляющей прокладке из огнезащитных материалов | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками | по поясам |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 25. | Газосварщик; электрогазо- | Костюм сварщика из огнезащитных материалов | 1 |
|  | сварщик;  электросварщик ручной сварки | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Фартук с нагрудником из огнезащитных материалов | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные сварщика | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки специальные с крагами или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов | 12 пар |
|  |  | Щиток защитный для сварщика или очки защитные | до износа |
|  |  | Каска защитная с подшлемником | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм для сварщика на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные для сварщика с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 26. | Горнорабочий | Костюм брезентовый из парусины с водоупорной пропиткой или костюм с сигнальными элементами из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 27. | Комплектовщик изделий и инструментов | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Фартук из прорезиненных материалов с нагрудником | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 28. | Машинист буровой установки | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 29. | Машинист вагоноопроки- | Костюм брезентовый из парусины | 1 |
|  | дывателя; машинист насосных | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  | установок; машинист подъемной машины; | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  | машинист погрузочной | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  | машины; машинист проходческого | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  | комплекса; машинист | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  | электровоза шахтного | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *При выполнении работ электроинструментом дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 30. | Машинист компрессорных установок; машинист компрессора | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  | передвижного; машинист электростанции | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  | передвижной | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *При выполнении работ электроинструментом дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 31. | Машинист крана автомобильного; машинист бульдозера; машинист крана (крановщик); | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  | машинист экскаватора | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 32. | Машинист холодильных установок | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 33. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Плащ из прорезиненных материалов | 1 |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  | - | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 34. | Проходчик на поверхностных | Костюм брезентовый из парусины | 1 |
|  | работах | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Плащ из прорезиненных материалов | 1 |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками, или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 35. | Слесарь-сантехник | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *При работе на мокрых участках дополнительно:* |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 36. | Слесарь строительный; электрослесарь строительный | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 37. | Стропальщик; такелажник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс) | 1 |
|  |  | Плащ из прорезиненных материалов | 1 |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 38. | Шлифовщик | *При выполнении работ по обработке рельсов:* |  |
|  |  | Костюм брезентовый из парусины | 1 |
|  |  | Фартук с нагрудником брезентовый из парусины | 1 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Ботики кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Ботинки кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 39. | Электромонтаж-  ник-наладчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами или | по поясам |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Ботинки кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 40. | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усиленными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Ботинки кожаные иди сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками, или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы специальные утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |

**III. Общие профессии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 41. | Аккумуляторщик | Костюм для защиты от растворов кислот из суконных, хлопчатобумажных, смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук из кислотостойких полимерных материалов | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные на кислотостойкой подошве с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки специальные с полимерным покрытием кислотозащитные | 12 пар |
|  |  | Нарукавники из кислотозащитного материала | 4 пары |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой или | по поясам |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой | по поясам |
|  |  | Ботинки кожаные утепленные на кислотостойкой подошве | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с полимерным покрытием кислотозащитные с утепленными вкладышами | 6 пар |
| 42. | Водитель автомобиля; водитель | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  | погрузчика; тракторист | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 43. | Горнорабочий на маркшейдерских работах | Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *На мокрых работах дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Белье нательное | 1 комплект |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 44. | Грузчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 45. | Жестянщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Фартук с нагрудником брезентовый из парусины | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 46. | Каменщик; маляр строительный; штукатур | Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 47. | Камнетес | Комбинезон из пыленепроницаемых тканей или материалов | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 48. | Кладовщик | Комбинезон или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
| 49. | Комплектовщик изделий и инструмента | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Фартук с нагрудником из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 50. | Кузнец ручной ковки | Костюм для защиты от повышенных температур из огнезащитных материалов | 1 |
|  |  | Фартук с нагрудником из огнезащитных материалов | 2 |
|  |  | Сапоги кожаные или ботинки кожаные для защиты от повышенных температур с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с крагами или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов | 12 пар |
|  |  | Каска защитная термостойкая | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | Щиток защитный или очки защитные | до износа |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке из огнезащитных материалов | по поясам |
| 51. | Курьер | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Плащ из прорезиненных материалов | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 52. | Лаборант | Костюм для защиты от растворов кислот из тканей с кислотозащитной пропиткой | 1 |
|  |  | Фартук с нагрудником из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или полуботинки кожаные на кислотостойкой подошве | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Сапоги резиновые кислотостойкие | 1 пара |
|  |  | Перчатки специальные кислотозащитные | 12 пар |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке из тканей с кислотозащитной пропиткой | по поясам |
|  |  | *При выполнении работы по отбору проб растворов и бетонов на строительных площадках:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей с водоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *По выполнении работы по контролю за качеством бетона на шахтной поверхности:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Сапоги кожаные | 1 пара |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 53. | Лебедчик | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 54. | Монтажник оборудования связи | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 55. | Облицовщик-  мозаичник; облицовщик-  мраморщик; | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  | облицовщик-  плиточник; облицовщик- | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  | полировщик | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
| 56. | Оператор пульта управления | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Костюм брезентовый из парусины | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки специальные с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
| 57. | Оператор стиральных машин | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Фартук из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Перчатки трикотажные | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | до износа |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Полуботинки кожаные или сапоги резиновые | 1 пара |
| 58. | Плотник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Плащ из прорезиненных материалов | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 59. | Подсобный рабочий | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 60. | Рабочий производственных бань | Халат или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Фартук из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Перчатки резиновые | 12 пар |
|  |  | Нарукавники из прорезиненных материалов | до износа |
| 61. | Резчик на пилах, ножовках и станках | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 62. | Руководители и специалисты | *Постоянно занятым на подземных работах:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Портянки и носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Временно занятым на подземных работах:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Постоянно занятым на открытых работах:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Плащ из прорезиненных материалов | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
| 63. | Слесарь-  инструмен-  тальщик; слесарь по изготовлению | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  | узлов и деталей санитарно- | Головной убор | 1 |
|  | технических систем;  слесарь по | Фартук с нагрудником из материала с полимерным покрытием | 2 |
|  | ремонту автомобилей; слесарь по | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  | топливной аппаратуре; | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  | слесарь по сборке металлоконст- | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  | рукций; слесарь-  ремонтник; слесарь-электрик | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  | по ремонту электрообору- | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  | дования | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | Перчатки диэлектрические | Дежурные |
|  |  | *Слесарю-электрику по ремонту электрооборудования дополнительно:* |  |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 64. | Слесарь механосборочных работ | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 65. | Слесарь-  сантехник | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *При работе на мокрых участках дополнительно:* |  |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Портянки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 66. | Столяр строительный | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Головной убор | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Фартук с нагрудником из прорезиненного материала | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Портянки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 67. | Стропальщик; такелажник | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Белье нательное | 2 комплекта |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные с ударозащитными носками или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с морозостойким полимерным покрытием с утепленными вкладышами | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 68. | Телефонист | *На подземных работах:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки трикотажные | 6 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 69. | Токарь | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Костюм брезентовый из парусины | 1 |
|  |  | Фартук с нагрудником из прорезиненных материалов | 2 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
| 70. | Уборщик производственных помещений; уборщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  | служебных помещений; уборщик | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  | территорий | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | *Уборщику производственных помещений дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 71. | Фрезеровщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 72. | Шлифовщик | *При выполнении работ по обработке рельсов:* |  |
|  |  | Костюм брезентовый из парусины | 1 |
|  |  | Фартук с нагрудником из парусины полульняной | 2 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Ботинки кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 73. | Штамповщик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Ботинки кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | *При выполнении работ по загрузке и посадке металла в нагревательные печи дополнительно:* |  |
|  |  | Фартук брезентовый из парусины с огнезащитной пропиткой с нагрудником | 2 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
| 74. | Экспедитор | Костюм из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Ботинки кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 75. | Электрогазо-  сварщик | Костюм из огнезащитных материалов | 1 |
|  |  | Головной убор из огнезащитных материалов | 1 |
|  |  | Перчатки специальные с крагами или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов | 12 пар |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | Щиток защитный лицевой | до износа |
|  |  | *При выполнении работ по бетонированию, водопонижению, а также при выполнении ремонтных работ дополнительно:* |  |
|  |  | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Сапоги резиновые | 1 пара |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | *При работе с арматурой дополнительно:* |  |
|  |  | Рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | *При работе с электроинструментом дополнительно:* |  |
|  |  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке из огнезащитных материалов | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке из огнезащитных материалов | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке из огнезащитных материалов | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки специальные с крагами или рукавицы с крагами из огнезащитных материалов с утепленными вкладышами | 6 пар |
| 76. | Электромеханик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 77. | Электромонтаж-  ник-наладчик | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 78. | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Наколенники на подкладке | 2 пары |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | по поясам |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
|  |  | Головной убор утепленный | 1 |
| 79. | Электромонтер  по ремонту и обслуживанию электрообору- | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  | дования | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или полуботинки кожаные | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Перчатки трикотажные | 6 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Брюки на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | или |  |
|  |  | Костюм на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Сапоги кожаные утепленные или валенки с резиновым низом | 1 пара |
|  |  | Перчатки или рукавицы утепленные | 6 пар |
| 80. | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | Костюм с сигнальными элементами для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей | 1 |
|  |  | Куртка на утепляющей прокладке с сигнальными элементами | по поясам |
|  |  | Жилет сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты) | 1 |
|  |  | Ботинки кожаные или сапоги кожаные с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые с ударозащитными носками | 1 пара |
|  |  | Портянки или носки хлопчатобумажные | 4 пары |
|  |  | Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы брезентовые из парусины с усилительными накладками | 12 пар |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник под каску | 1 |

Примечания:

1. Рабочим, занятым на строительстве метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения, профессии которых не указаны в настоящих Нормах, выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 июля 2007 года N 477 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2007 года N 10332).

2. Работникам, занятым на работах, связанных с воздействием на кожу вредных производственных факторов (масла, смазки, нефтепродукты, клеи, битум, химические вещества раздражающего действия и др.), выдаются защитные кремы гидрофильного и гидрофобного действия, регенирующие и восстанавливающие кремы в соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 июля 2003 года N 45 "Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 15 июля 2003 года N 4901).

3. Работникам всех профессий и должностей, выполняющим производственные операции в зоне действия опасных производственных факторов, в том числе в зоне работы грузоподъемных механизмов, дополнительно выдается каска защитная с подшлемником со сроком носки 2 года, если ее выдача не предусмотрена настоящими Нормами.

4. Работникам всех профессий и должностей дополнительно выдаются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вид выполняемой работы | Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи на год |
| *При выполнении работ с ручным пневмоинструментом и* | Очки защитные | до износа |
| *электроинструментом* | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
|  | Перчатки диэлектрические | дежурные |
| *При работе с вибрационным и виброударным инструментом* | Перчатки или рукавицы виброзащитные | до износа |
| *При работах с применением стекловаты и стекловолокна* | Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное | до износа |
|  | Очки защитные | до износа |

5. По решению работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников могут выдаваться рабочим, занятым на мокрых подземных работах по строительству метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений:

костюмы из прорезиненых материалов вместо костюмов брезентовых из парусины; жилеты сигнальные повышенной видимости (2 класс защиты);

при необходимости одновременной выдачи каски, наушников и лицевого щитка - каска защитная с вмонтированными наушниками или лицевым щитком со сроком носки 2 года;

с учетом климатических особенностей - два разных вида специальной обуви, например, полуботинки и ботинки кожаные с удвоенным сроком носки.

6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной зашиты, улучшающие по сравнению с настоящими Нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.

7. Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| N  п/п | Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви | Сроки носки по климатическим поясам  (в годах) | | | | |
|  |  | I | II | III | IV | осо-  бый |
| 1. | Костюм на утепляющей прокладке | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 2. | Куртка на утепляющей прокладке | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Брюки на утепляющей прокладке | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 4. | Костюм на утепляющей прокладке сигнальный повышенной видимости (3 класс защиты) | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 5. | Ботинки кожаные утепленные | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 6. | Сапоги кожаные утепленные | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| 7. | Валенки с резиновым низом | 4 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 |

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Бюллетень нормативных актов

федеральных органов

исполнительной власти,

N 6, 07.02.2011 (приказ);

рассылка (приложение)