**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И**

**СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

**от 20 апреля 2006 года N 297**

**Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики**

В соответствии с пунктом 5.2.73 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст.2898; 2005, N 2, стр.162),

приказываю:

Утвердить Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики согласно приложению\*.

Министр

 здравоохранения и

 социального развития

 Российской Федерации

М.Зурабов

Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения и

социального развития

Российской Федерации

от 20 апреля 2006 года N 297

**ТИПОВЫЕ НОРМЫ**

**бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды**

**повышенной видимости работникам всех отраслей экономики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N  п/п | Профессия или должность | Наименование сигнальной спецодежды | Класс защиты | Норма выдачи на год  (единиц или комплектов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| **1. Автомобильный транспорт и шоссейные дороги** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Асфальтобетонщик | *При выполнении работ по укладке холодного асфальтобетона:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *При выполнении работ по укладке горячего асфальтобетона:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *При постоянном выполнении работ по ремонту дорог дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Водитель автомобиля | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Водитель | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | мототранспортных |  |  |  |
|  | средств; водитель погрузчика; машинист | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | автогрейдера; тракторист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Диспетчер автомобильного транспорта | *При работе на наружных постах по использованию порожних пробегов грузовых автомобилей:* | |  |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | дежурный |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 5 | Дорожный рабочий; мастер дорожный | Костюм сигнальный или полукомбинезон с курткой сигнальные | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 6 | Машинист автогудронатора | Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Машинист бетоноукладчика; машинист катка самоходного с гладкими вальцами; машинист укладчика асфальтобетона | Комбинезон сигнальный | 3 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 8 | Подсобный рабочий | *При выполнении работ по обтирке автобусов и легковых автомобилей:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 9 | Рабочий, занятый на топографо-геодезических | *При выполнении топографо-геодезических работ:* | |  |
|  | работах | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке утепленный | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 10 | Слесарь-ремонтник | *При выполнении работ по промывке, ремонту и испытанию бензоколонок и арматуры:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Смазчик | *При выполнении работ по заправке агрегатов автомобилей маслом при ремонте и техническом обслуживании:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **2. Речной транспорт** | | | | |
| **I. Флот** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 12 | Лебедчик-машинист; лебедчик-моторист; матрос; старшие: лебедчик-машинист; лебедчик-моторист, матрос | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Порты и пристани** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 13 | Водитель автомобиля; водитель электро- и автотележки; водитель погрузчика | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 14 | Лебедчик старший | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 15 | Мастер погрузочно-  разгрузочных работ | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 16 | Машинист крана (крановщик); старший машинист крана (крановщик), обслуживающий плавкран | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 17 | Механизатор (докер-  механизатор) комплексной бригады на | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой из смешанных тканей | 3 | 1 |
|  | погрузочно-разгрузочных работах | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | По поясам |
|  |  | *При выполнении работ по перегрузке мокросоленых кож:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой из смешанных тканей | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *При погрузке и выгрузке кислот, щелочей и едких веществ:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный кислотозащитный | 3 | 1 |
|  |  | *При погрузке и выгрузке пылящих грузов:* | |  |
|  |  | Комбинезон сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *При погрузке и выгрузке торфа, угля, песка и кокса:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 18 | Механик грузового района (участка); | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  | инженер-механик; мастер | *При работе в угольных и зерновых траншеях:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 19 | Приемосдатчик груза и багажа; матрос- | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | приемосдатчик грузов | *На наружных работах зимой дополнительно:* |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 20 | Рабочий | *При выполнении работ по сборке и выловке аварийной древесины:* |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 21 | Слесарь-ремонтник | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 22 | Такелажник судовой | *При выполнении работ по оснастке кранов и изготовлению захватных приспособлений:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 23 | Транспортерщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Судоремонтные предприятия** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 24 | Машинист крана (крановщик) | *При работе на открытом воздухе:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 25 | Подсобный рабочий | *При выполнении работ по уборке доков и судов:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой из смешанных тканей | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 26 | Такелажник судовой | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *При выполнении работ по подъему судов:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой из смешанных тканей | 3 | 1 |
|  |  | *При выполнении  работ на открытом воздухе зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Путевое хозяйство и гидросооружения** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 27 | Взрывник | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный с капюшоном | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 28 | Машинист насосных установок; машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | компрессорных установок; машинист шлюзовых ворот | Полуплащ непромокаемый сигнальный | 2 | 1 на 4 года |
|  |  |  |  |  |
| **V. Подводно-технические работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 29 | Гидромониторщик; машинист компрессора передвижного с | *При выполнении работ на льду и на открытых водоемах:* | |  |
|  | двигателем внутреннего сгорания; машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | трубоочистительной машины; машинист | Полуплащ непромокаемый сигнальный | 2 | 1 на 3 года |
|  | электростанции передвижной; машинист электросварочного | *На наружных работах зимой дополнительно:* |  |  |
|  | передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания; машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | снарядов и грунтонасосных установок |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **3. Морской транспорт** | | | | |
| **I. Флот** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 30 | Лебедчик; старший лебедчик | *При работе на земснарядах:* |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 31 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Служба пути, экспедиционные отряды**  **аварийно-спасательных и подводно-технических работ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 32 | Взрывник | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по морским районам |
|  |  |  |  |  |
| 33 | Рабочий поста судоходной обстановки; мастер выправительных работ; мастер путевых работ; старшина; техник | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 34 | Рабочий, занятый в разъездной обстановочной бригаде | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 35 | Такелажник судовой; рабочий | *При выполнении аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ на плаву:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по морским районам |
|  |  |  |  |  |
| **III. Гидрографические организации** | | | | |
| **1. Круглогодичные (зимовочные) гидрографические и лоцмейстерско-гидрографические экспедиции (кроме стационарных), отряды, партии и группы, а также гидрографические и лоцмейстерско-гидрографические экспедиции, отряды, партии и группы, выполняющие работы в зимне-весенний и осенне-зимний период** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 36 | Водитель автомобиля | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 37 | Тракторист; водитель вездехода | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| **2. Навигационные гидрографические и лоцмейстерско-гидрографические экспедиции, отряды, партии и группы, выполняющие полевые работы в летне-осенний период** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 38 | Моторист (старший), занятый в полевом отряде и партии | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Работники сквозных профессий и должностей, работающие в районах Крайнего Севера** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 39 | Водитель автомобиля; водитель вездехода | *При управлении вездеходом и автомобилями всех наименований (кроме легковых):* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 40 | Геодезист; геолог | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 41 | Машинист бульдозера; тракторист | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 42 | Моторист (старший); матрос; рулевой (кормщик) катера | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Порты** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 43 | Водитель автомобиля; водитель электро- и | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | автотележки; водитель погрузчика | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 44 | Водораздатчик порта | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 45 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При эксплуатации и наружном ремонте зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 46 | Механизатор (докер-  механизатор) | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | Плащ непромокаемый с капюшоном сигнальный | 3 | дежурный |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 |
|  |  | *При работе на трюмных, вагонных и складских машинах, работающих на перегрузке навалочных и сыпучих грузов:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При перегрузке кислот и других едких веществ:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный кислотозащитный | 3 | 1 |
|  |  | *При выполнении работ по выгрузке древесины из воды:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *При выполнении работы по перегрузке песка:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При выполнении работ по перегрузке пылящих грузов, зерна, угля, сажи и апатитового концентрата:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При сопровождении грузов на автомашинах вне кабин:* | |  |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  | *При выполнении работ по перегрузке мокросоленых кож:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | *При выполнении обязанностей сигнальщика:* | |  |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 |
|  |  | *При выполнении работы по перевозке этилированного бензина в таре:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный хлопчатобумажный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 47 | Подсобный рабочий на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса; выгрузчик древесины из воды, занятый выловом аварийной древесины | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 48 | Такелажник судовой | *При выполнении работ по оснастке кранов и изготовлению захватных приспособлений:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 49 | Транспортерщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **V. Судоремонтные работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 50 | Машинист крана (крановщик); машинист | *При обслуживании парового крана:* |  |  |
|  | (кочегар) котельной | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 51 | Стропальщик | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах по оснастке судов зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Такелажник судовой | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При выполнении работ по подъему судов:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **4. Гражданская авиация** | | | | |
| **I. Летный состав и обслуживающий персонал** | | | | |
| **1. Авиация транспортная, применения в отраслях экономики** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 53 | Инструктор авиапожарной команды; | Костюм с сигнальными элементами | 1 | 1 |
|  | парашютист (десантник) пожарный | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 54 | Инструктор парашютной и десантно-пожарной | *Выполняющим работу по авиационной охране лесов:* | |  |
|  | службы; инструктор парашютно-пожарной | Костюм с сигнальными элементами | 1 | 1 |
|  | (десантно-пожарной) команды (группы); старший инструктор парашютной и десантно-  пожарной службы; старший инструктор парашютно-пожарной (десантно-пожарной) команды (группы) | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 55 | Работники поисково-  спасательных групп | *При выполнении поисково-спасательных работ:* | |  |
|  | (команд) | Комбинезон с сигнальными элементами | 1 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| **II. Техническая эксплуатация самолетов и вертолетов** | | | | |
| **1. Авиация транспортная, примененная в отраслях экономики и учебно-летных организаций** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 56 | Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям; | Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами | 1 | 2 на 2 года |
|  | авиационный механик (техник) по приборам и | Плащ влагозащитный сигнальный | 1 | 1 на 3 года |
|  | электрооборудованию; авиационный механик (техник) по радиооборудованию; авиационный техник (механик) по парашютным и аварийно-  спасательным средствам; авиационный техник по приборам - метролог; инженер, работающий в отделе технического контроля (ОТК); инженер смены; комплектовщик авиационной техники; мастер; мастер контрольный; начальник смены авиационно-технической базы; начальник участка авиационно-технической базы; начальник участка по парашютным и аварийно-спасательным средствам; руководитель группы; авиационный техник по горюче-  смазочным материалам, старший авиационный техник по горюче-смазочным материалам, непосредственно занятые организацией заправки самолетов и вертолетов на стоянке; техник, занятый на ремонтных предприятиях; электромеханик по испытанию и ремонту | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  | электрооборудования, занятые технической эксплуатацией самолетов и вертолетов непосредственно на аэродромах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 57 | Главный механик авиационно-технической базы; инженер | Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами | 1 | 1 |
|  | авиационного отряда; инженер и старший инженер авиационной эскадрильи; инженер летного учебного заведения и авиационно-  технической базы; начальник отдела технического контроля (ОТК) авиационно-  технической базы; начальник цеха (авиационно-технической базы); старший инженер авиационного отряда; старший мастер контрольный авиационно-технической базы | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 58 | Инженер по нормированию труда; | *При выполнении наружных работ:* |  |  |
|  | инженер по охране труда; нормировщик; старший инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 59 | Механик; техник авиационный | *При работе на учебных аэродромах по практическому обучению технической эксплуатации самолетов и вертолетов:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами | 1 | 1 на 2 года |
|  |  | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | Дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 60 | Руководители и специалисты | *При непосредственном участии в летных испытаниях:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| **2. Авиационно-технический состав, непосредственно связанный с техническим обслуживанием самолетов, выполняющих международные рейсы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 61 | Авиационный механик (техник) по планеру и двигателям; | Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами | 1 | 2 на 2 года |
|  | авиационный механик (техник) по приборам и | Плащ влагозащитный сигнальный | 1 | 1 на 3 года |
|  | электрооборудованию; авиационный механик (техник) по радиооборудованию; комплектовщик авиационной техники; мастер, старший мастер, непосредственно занятые на технической эксплуатации самолетов и вертолетов на аэродроме; авиационный техник по горюче-  смазочным материалам, старший авиационный техник по горюче-  смазочным материалам, непосредственно занятые организацией заправки самолетов и вертолетов на стоянках; начальник смены; начальник участка | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 62 | Водитель погрузчика; грузчик, занятый на погрузке и разгрузке | Костюм хлопчатобумажный (технический) с сигнальными элементами | 1 | 1 на 2 года |
|  | грузов на летательные аппараты | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 63 | Машинист крана (крановщик);  машинист грузового причала | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| **II. Общие профессии** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 64 | Аэродромный рабочий | *При выполнении работ по эксплуатации аэродромов  на открытом воздухе:* | |  |
|  |  | Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами | 1 | 1 |
|  |  | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | 1 на 4 года |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 65 | Водитель автомобиля | *При работе непосредственно на аэродроме:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 66 | Водитель вездехода | *При обслуживании самолетов на аэродроме:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 67 | Дежурный по сопровождению | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  | воздушных судов; советник, | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  | занятый безопасностью полетов; специалист инспекции государственного надзора за безопасностью полетов в аэропортах; работник службы авиационной безопасности в аэропортах (на аэродромах) | Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке со сквозной стежкой |  | 1 на 4 года |
| 68 | Диспетчер, занятый организацией загрузки | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | дежурный |
|  | самолетов в аэропортах | Жилет сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 69 | Инженер; старший инженер, мастер; старший мастер; мастер | *При постоянной работе на аэродроме по подготовке самолетов и вертолетов к полетам:* | |  |
|  | контрольный, старший мастер контрольный, мастер летно-  испытательной станции | Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 70 | Мастер отдела главного механика; рабочий отдела главного механика | *При выполнении работ непосредственно на аэродроме на открытом воздухе:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 71 | Оператор заправочных станций | *При заправке самолетов и вертолетов:* |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 72 | Подсобный рабочий | *При выполнении работы по подготовке производства авиационно-технической базы непосредственно на аэродроме на открытом воздухе:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 73 | Прожекторист; электромеханик по | *При выполнении работ на аэродроме:* |  |  |
|  | обслуживанию светотехнического | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  | оборудования систем обеспечения полетов; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 74 | Работник, занятый технической приемкой авиапредприятия, | *При работе по приему изделий на авиационных заводах:* | |  |
|  | организации гражданской авиации | Жилет сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 75 | Старший агент по организации | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  | обслуживания пассажирских авиаперевозок; агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 76 | Старший агент по организации обслуживания почтово- | *При постоянном выполнении работ в службе организации перевозок:* | |  |
|  | грузовых авиаперевозок; агент по организации обслуживания почтово-грузовых авиаперевозок; подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 77 | Старший инженер; инженер; старший техник; техник; старший электромеханик; электромеханик | *При работе по обслуживанию радиолокационных и радионавигационных объектов, наземного электрооборудования связи и электросветообеспечения полетов:* | |  |
|  |  | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | дежурный |
|  |  |  | |  |
|  |  | *При работе на открытом воздухе дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 78 | Старший инженер; инженер, старший | *При постоянной работе на открытом воздухе:* | |  |
|  | техник; техник, работающие в авиационных отрядах, объединенных с аэропортом | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 79 | Техник авиационный | *При выполнении работы по светотехническому обеспечению полетов:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  | Плащ влагозащитный сигнальный | 3 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 80 | Тракторист; машинист автогрейдера; машинист | *При выполнении работ на аэродроме:* |  |  |
|  | бульдозера | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  | Полуплащ влагозащитный сигнальный | 3 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| Примечания к разделу 4 "Гражданская авиация": | | | | |
| 1. В костюмах летних для работников гражданской авиации с сигнальными элементами, комбинезонах с сигнальными элементами и костюмах с сигнальными элементами площадь световозвращающего материала должна быть не менее 0,10 м. | | | | |
| 2. На борту воздушных судов, выполняющих грузовые и пассажирские перевозки, а также воздушных судов, выполняющих работы по авиационной охране лесов и авиахимические работы, должны быть дежурные сигнальные жилеты 2 класса защиты по количеству летного и кабинного экипажа воздушного судна. Срок носки жилетов - "До износа". | | | | |
| 3. Все работники, связанные с обслуживанием воздушных судов и пассажиров, при передвижении по территории аэродрома вне транспорта, должны обеспечиваться сигнальными жилетами 2 класса защиты. Срок носки жилета - "До износа". | | | | |
| 4. Работникам, связанным с обслуживанием воздушных судов и пассажиров, передвигающимся по территории аэродрома в транспорте, допускается заменять: жилет сигнальный 2 класса защиты на костюм хлопчатобумажный для работников гражданской авиации с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала 0,10 м; плащ (полуплащ) влагозащитный сигнальный на плащ (полуплащ) влагозащитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала 0,10 м.  . | | | | |
| 5. Разрешается не использовать сигнальные жилеты в осенне-зимний период в случае, если утепленная спецодежда обеспечивает 2 класс  защиты. | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **5. Железные дороги** | | | | |
| **I. Локомотивное хозяйство** | | | | |
| 81 | Бригадир (освобожденный) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 82 | Водитель дрезины; водитель погрузчика, водитель электро- и автотележки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 83 | Дежурный оборотного локомотивного депо, дежурный основного локомотивного депо | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 84 | Дежурный стрелочного поста; оператор поста централизации; сигналист | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 85 | Доставщик поездных документов | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 86 | Инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 87 | Инженер-технолог, главный технолог, занятые на текущем ремонте и техническом обслуживании локомотивов; работники, занятые в динамометрических вагонах | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 88 | Мастер локомотивного депо; старший мастер локомотивного депо; приемщик поездов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 89 | Машинист автомотрисы, занятый перевозкой | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | пассажиров; машинист дизель-поезда; | *При выполнении маневровых работ:* |  |  |
|  | машинист-инструктор локомотивных бригад; машинист паровоза; машинист тепловоза; машинист электровоза; помощник машиниста дизель-поезда; помощник машиниста паровоза; помощник машиниста тепловоза; помощник машиниста электропоезда | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 90 | Машинист моечной установки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 91 | Машинист пескоподающей установки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 92 | Мойщик-уборщик подвижного состава | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 93 | Моторист поворотного круга | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 94 | Начальник базы топлива; начальник базы нефтепродуктов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 95 | Начальник депо; заместитель начальника депо; главный инженер, работающий в депо | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 96 | Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятые в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 97 | Подсобный рабочий, занятый выгрузкой топлива из вагона; машинист крана (крановщик); помощник машиниста крана (крановщика) | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 98 | Пробоотборщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 99 | Проводник по сопровождению локомотивов и пассажирских вагонов в нерабочем состоянии | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 100 | Раздатчик нефтепродуктов | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 101 | Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания; слесарь-  электрик по ремонту электрооборудования, занятый на пунктах технического обслуживания | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 102 | Сливщик-разливщик, занятый на сливе-  разливе нефтепродуктов, масел и других веществ | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 103 | Составитель поездов; помощник составителя поездов | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 104 | Техник | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 105 | Экипировщик | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Вагонное хозяйство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 106 | Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| 107 | Газорезчик, газосварщик,  электрогазосварщик; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; электросварщик ручной сварки, занятые на пункте технического обслуживания вагонов | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 108 | Грузчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 109 | Дежурный стрелочного поста; старший дежурный стрелочного поста | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 110 | Инженер-технолог; инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
| 111 | Инструктор, работающий в вагонном депо; мастер вагонного депо; старший мастер вагонного депо; мастер, занятый в пункте подготовки вагонов под погрузку; мастер, занятый в пункте технического обслуживания вагонов; работник, занятый приемкой вагонов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 112 | Мастер промывочно-  пропарочной станции (поезда, пункта); бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 113 | Машинист тепловоза; помощник машиниста тепловоза | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 114 | Машинист крана (крановщик), занятый в пункте технического обслуживания вагонов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 115 | Механик рефрижераторного поезда (секции) | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 116 | Начальник депо; заместитель начальника депо; главный инженер; начальник пункта технического обслуживания вагонов | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 117 | Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 118 | Промывальщик-  пропарщик цистерн; слесарь по ремонту подвижного состава, занятый заправкой и ремонтом клапанов сливных приборов цистерн | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
| 119 | Рабочие, занятые на ремонте и обслуживании оборудования на путях пунктов подготовки вагонов под погрузку, пунктов перестановки вагонов, на специально выделенных путях отцепочного ремонта вагонов пунктов технического обслуживания | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 120 | Ревизор по безопасности движения | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 121 | Слесарь по ремонту подвижного состава и другие рабочие, занятые на ремонте грузовых вагонов, в пунктах технического обслуживания и перестановки вагонов, в автоконтрольных пунктах, на отцепочном ремонте | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
| 122 | Составитель поездов | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 123 | Старший осмотрщик вагонов; осмотрщик вагонов; осмотрщик-ремонтник вагонов; плотник и столяр, занятые в пунктах технического обслуживания при ремонте и подготовке вагонов к перевозкам, в пунктах перестановки вагонов | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 124 | Стропальщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 125 | Экипировщик | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 126 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на пунктах технического обслуживания вагонов | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 127 | Электрогазосварщик, занятый на пункте технического обслуживания вагонов | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Хозяйство движения** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 128 | Дежурный по железнодорожной станции | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 129 | Дежурный по парку (на железнодорожном транспорте) | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
| 130 | Дежурный станционного поста централизации; дежурный по сортировочной горке | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 131 | Дежурный стрелочного поста; оператор поста централизации; сигналист | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 132 | Доставщик поездных документов | Жилет сигнальный \* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 133 | Инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 134 | Кондуктор грузовых поездов; кондуктор главный грузовых поездов | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 135 | Начальник железнодорожной станции; заместитель начальника железнодорожной станции; главный инженер железнодорожной станции; начальник вагона-тренажера | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 136 | Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 137 | Оператор по обработке перевозочных документов; при дежурном по станции; оператор при | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  | маневровом диспетчере железнодорожной | *При работе в помещении:* | |  |
|  | станции | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 138 | Ревизор движения отделения железной дороги; ревизор коммерческий | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 139 | Регулировщик  скорости движения вагонов | Жилет сигнальный\* | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |
| 140 | Станционный рабочий | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 141 | Составитель поездов; помощник составителя поездов | Жилет сигнальный\* | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Пассажирское хозяйство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 142 | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 143 | Водитель погрузчика | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 144 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 145 | Инструктор, мастер; старший мастер, занятые на пунктах технического обслуживания вагонов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 146 | Инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 147 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 148 | Машинист насосных установок | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |

     Примечание к разделу 5 "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ".

Жилеты сигнальные со световозвращающими накладками могут выдаваться также и работникам, профессии которых не указаны в настоящих Нормах, как "Дежурные" на основе аттестации рабочих мест по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом.

Примечания:

1.  Жилет сигнальный выдается дополнительно к специальной одежде, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

2.  Жилет сигнальный, отмеченный звездочкой (\*) 2 класса защиты, выдается вместо жилета сигнального, предусмотренного действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.  Костюм сигнальный выдается вместо специальной одежды, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

4.  В тех случаях, когда специальная сигнальная одежда (костюм сигнальный, жилет сигнальный) не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест и оценки рисков и по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки - "До износа" или как дежурные.

5.  При усилении опасности возникновения несчастного случая, связанного с наездом транспортного средства на работающего в условиях недостаточной видимости, жилеты сигнальные могут заменяться на костюмы сигнальные 3 класса защиты или костюмы сигнальные на утепляющей прокладке 3 класса защиты.

6.  Для работающих во взрыво- и пожароопасных условиях и условиях пониженной видимости вместо сигнальных костюмов можно применять хлопчатобумажные костюмы с огнестойкой световозвращающей лентой. Площадь ленты должна соответствовать 3 классу защиты сигнальной специальной одежды повышенной видимости.

7.  Работникам при работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, а также в районах, зараженных энцефалитным клещом, вместо комбинезона с сигнальными элементами и костюма с сигнальными элементами может выдаваться костюм для защиты от кровососущих насекомых или костюм противоэнцефалитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м.

8.  Сроки носки сигнальной тепловой специальной одежды устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов, предусмотренных постановлением Минтруда России от 31 декабря 1997 года N 70:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование  сигнальной теплой | Климатические пояса | | | | |
| одежды | I | II | III | IV | особый |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |

9.  Специальная сигнальная одежда повышенной видимости должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 "Одежда специальная сигнальная повышенной видимости", гармонизированным с Европейским стандартом EN 471-94.

Специальная сигнальная одежда повышенной видимости, изготовленная из флуоресцентных материалов, должна обеспечивать хорошую видимость человека в дневное время, а изготовленная из световозвращающих материалов, расположенных определенным способом, должна предусматривать обеспечение хорошей видимости человека в темное время суток.

Флуоресцентный материал, пропитанный специальными красками и пигментами, преобразует невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Фоновый материал, изготовленный из флуоресцентного материала желтого, оранжевого и красного цвета, обеспечивает высокую видимость в дневное время. Световозвращающий материал является ретрорефлектором и обладает свеоотражательными свойствами. Комбинированный материал обладает свойствами световозвращающего и фонового материала одновременно.

10.  В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три основных цвета (желтый, оранжевый, красный) фоновых материалов для изготовления специальной сигнальной одежды, каждый из которых обеспечивает оптимальную видимость при дневном освещении на фоне практически любого городского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет работодатель, который должен учитывать превалирующий окружающий фон, при котором должна выполняться защита, и выбрать цвета, дающие наибольший контраст.

11.  В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три класса защиты специальной сигнальной одежды в зависимости от площади установленных на ней сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и световозвращающих материалов должны быть не менее нижеуказанных значений. При этом специальная сигнальная одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового и световозвращающего материала, или содержать элементы необходимой площади, изготовленные и комбинированного материала; класс 1 (низшая степень защиты) - фоновый материал - 0,14 м, световозвращающий материал - 0,10 м или комбинированный материал - 0,20 м, класс 2 (средняя степень защиты) - фоновый материал - 0,50 м, световозвращающий материал - 0,13 м; класс 3 (высшая степень защиты) - фоновый материал - 0,80 м, световозвращающий материал -0,2 м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 149 | Мойщик-уборщик подвижного состава | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
| 150 | Начальник дирекции по обслуживанию пассажиров; заместитель начальника дирекции по обслуживанию пассажиров; главный инженер дирекции по обслуживанию пассажиров | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 151 | Начальник отдела; начальник сектора охраны труда управлений, дирекций железных дорог и | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  | отделений железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 152 | Начальник поезда пассажирского | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 153 | Приемосдатчик груза и багажа | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 154 | Проводник пассажирского вагона | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 155 | Ревизор по безопасности движения | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 156 | Старший осмотрщик вагонов; осмотрщик вагонов; слесарь по ремонту подвижного состава | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 157 | Станционный рабочий | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 158 | Экипировщик | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **V. Служба пригородных перевозок** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 159 | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 160 | Водитель (машинист) дрезины | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 161 | Главный инженер; заместитель начальника депо; заместитель начальника пригородного участка производства; начальник депо; начальник пригородного участка производства | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
| 162 | Дежурный оборотного локомотивного депо; дежурный основного локомотивного депо | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 163 | Дежурный стрелочного поста | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 164 | Инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 165 | Мастер; старший мастер; инструктор, занятые на пунктах технического обслуживания подвижного состава и пассажирских обустройств | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 166 | Машинист электропоезда; машинист дизель-поезда; машинист крана (крановщик); помощник машиниста дизель-поезда; помощник машиниста электропоезда | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 167 | Мойщик-уборщик подвижного состава | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 168 | Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 169 | Работник, занятый приемкой моторвагонного подвижного состава | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 170 | Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом сооружений пассажирских обустройств | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 171 | Ревизор по безопасности движения | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 172 | Слесарь по ремонту подвижного состава | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 173 | Составитель поездов; помощник составителя поездов | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 174 | Станционный рабочий | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 175 | Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 176 | Экипировщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **VI. Хозяйство сигнализации связи** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 177 | Водитель автомобиля | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 178 | Водитель дрезины; помощник водителя дрезины; машинист мотовоза; помощник машиниста мотовоза | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 179 | Инженер, старший электромеханик, электро- | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | механик, обслуживающие дорожные лаборатории автоматики и телемеханики, ремонтно-  технологические участки дистанций сигнализации и связи (КИПы) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 180 | Инженер, старший электромеханик, электромеханик; электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 181 | Инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
| 182 | Инженер, электромеханик и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятые обслуживанием энергомеханических устройств ЭВМ, терминального оборудования | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 183 | Кабельщик-спайщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 184 | Мастер, слесарь механосборочных работ, занятый ремонтом горочного оборудования; старший электромеханик; электромеханик; электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки, занятый на механизированных и автоматизированных сортировочных горках | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 185 | Начальник, заместитель начальника, главный инженер, инженер по безопасности движения, занятые на дистанции сигнализации и связи | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 186 | Начальник, заместитель начальника, главный инженер производственного участка; начальник сортировочной горки (автоматизированной, механизированной) | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 187 | Начальник, инженер, старший электромеханик, электромеханик, обслуживающие вагон-  лабораторию дорожной лаборатории автоматики и телемеханики; старший электромеханик и электромеханик, обслуживающие ремонтно-  технологические участки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| 188 | Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 189 | Начальник поезда (ремонтно-  восстановительного) | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 190 | Почтальон | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 191 | Проводник, обслуживающий вагон специального технического назначения (вагон-лаборатории) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 192 | Тракторист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 193 | Электрогазосварщик | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **VII. Хозяйство связи и вычислительной техники** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 194 | Водитель дрезины; машинист автомотрисы; помощник водителя дрезины; помощник машиниста автомотрисы | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| 195 | Газорезчик; газосварщик; электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 196 | Инженер, старший электромеханик, электромеханик, электромеханик по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи, обслуживающие дорожные лаборатории связи; ремонтно-технологические участки дистанций связи, сигнализации и связи | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 197 | Инженер, электромеханик и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятые обслуживанием энергомеханических устройств ЭВМ, терминального оборудования, трансформаторных подстанций, оборудования кондиционирования, вентиляции, энергоснабжения вычислительных центров | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| 198 | Инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
| 199 | Кабельщик-спайщик | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
| 200 | Начальник дистанции связи, начальник участка дистанции сигнализации и связи; заместитель начальника дистанции связи; главный инженер дистанции связи | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
| 201 | Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы, заместитель начальника службы, главный инженер службы | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 202 | Начальник поезда (ремонтно-  восстановительного) | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
| 203 | Начальник телефонно-  телеграфной станции; начальник, инженер, старший электромеханик, электромеханик, обслуживающие вагон-  лабораторию дорожной лаборатории связи; техник, старший электромеханик и электромеханик, обслуживающие ремонтно-  технологические участки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| 204 | Почтальон, курьер | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 205 | Проводник, обслуживающий вагон специального технического назначения | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 206 | Старший электромеханик связи; электромеханик, электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **VIII. Хозяйство коммерческой работы в сфере грузовых перевозок** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 207 | Аккумуляторщик | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 208 | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов, занятый на пункте коммерческого осмотра, приемосдатчик груза и багажа; приемосдатчик груза и багажа в поездах; приемщик поездов, агент по передаче грузов на пограничной станции (пункте), старший агент по передаче грузов на пограничной подстанции (пункте), занятые на пограничной и портовой станции | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 209 | Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки; водитель мототранспортных средств | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 210 | Главный инженер; заведующий контейнерной площадкой; заместитель начальника грузового района; заместитель начальника механизированной дистанции погрузочно-  разгрузочных работ; заместитель начальника товарной станции; начальник грузового района; начальник механизированной дистанции погрузочно-  разгрузочных работ; начальник товарной станции | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 211 | Грузчик | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 212 | Инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 213 | Мастер погрузочно-  разгрузочных работ; мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 214 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 215 | Машинист самоходного весоповерочного вагона; помощник машиниста самоходного весоповерочного вагона | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 216 | Мойщик-уборщик подвижного состава | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 217 | Механизатор (докер-  механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 218 | Начальник отдела, начальник сектора охраны труда, занятые в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  | начальника отдела; заместитель начальника службы, главный инженер службы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 219 | Начальник производственного участка | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 220 | Осмотрщик вагонов; осмотрщик-ремонтник вагонов | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 221 | Станционный рабочий; подсобный рабочий | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 222 | Рабочие, занятые на ремонте и обслуживании оборудования на путях пунктов подготовки вагонов под погрузку, пунктов перестановки вагонов, на специально выделенных путях отцепочного ремонта вагонов и ремонта контейнеров, пунктов технического обслуживания | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 223 | Ревизор весового хозяйства | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 224 | Ревизор коммерческий, старший ревизор коммерческий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 225 | Слесарь по контрольно-  измерительным приборам и автоматике; слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин; слесарь по ремонту подвижного состава; слесарь-ремонтник; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 226 | Стропальщик | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 227 | Тракторист; машинист бульдозера | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 228 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 229 | Уборщик территорий, занятый на очистке территории дезинфекционно-промывочной станции, пункта | Жилет сигнальный | 2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **IX. Хозяйство электроснабжения** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 230 | Главный инженер; заместитель начальника дистанции электроснабжения; начальник дистанции электроснабжения; начальник отдела электрификации отделения дороги; начальники района контактной сети; начальник района электроснабжения; начальник ремонтно-ревизионного участка; начальник тяговой подстанции | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 231 | Инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 232 | Мастер; старший мастер; электромеханик; старший электромеханик, электромонтер контактной сети; электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, выполняющий противокоррозионные работы, занятый на обслуживании дистанционного управления и поста санкционирования; сигналист | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 233 | Машинист автомотрисы, помощник машиниста автомотрисы, водитель дрезины | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 234 | Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
| 235 | Электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
| 236 | Электромонтер тяговой подстанции | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 237 | Энергодиспетчер | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **X. Хозяйство пути** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 238 | Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов; машинист бульдозера; машинист экскаватора одноковшового; машинист автогрейдера | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 239 | Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений; монтер пути; техник, выполняющий работы на путях; электромеханик, занятый на работе по содержанию рельсовых цепей | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 240 | Водитель дрезины; помощник водителя дрезины; машинист автомотрисы; помощник машиниста автомотрисы; машинист мотовоза; помощник машиниста мотовоза | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| 241 | Газорезчик; газосварщик;  электрогазосварщик | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
| 242 | Дежурный по переезду | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 243 | Инженер, геолог, геодезист, маркшейдер, мастер, техник, работающие на дорожных мотоиспытательных путеобследовательских станциях, инженерно-  геологических базах, габарито-  обследовательских станциях | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 244 | Инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 245 | Кондуктор главный грузовых поездов | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 246 | Машинист железнодорожно-  строительных машин; помощник машиниста железнодорожно-  строительных машин; машинист самоходного весоповерочного вагона, помощник машиниста самоходного весоповерочного вагона; наладчик железнодорожно-  строительных машин и механизмов; начальник путевой машины; слесарь по ремонту путевых машин и механизмов | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 247 | Мастер дорожный; старший мастер дорожный; мастер мостовой; мастер тоннельный; мастер цеха дефектоскопии; мастер, занятый на пневмообдувке; мастер участка; начальник участка пути; мастер, инженер-технолог, | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  | работающие на путевой машине, мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 248 | Машинист компрессорных установок; машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания; машинист электростанции передвижной | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 249 | Наладчик контрольно-  измерительного вагона; слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 250 | Начальник дистанции пути, начальник путевой машинной станции и их заместители на железных дорогах, главный инженер дистанции пути, главный инженер, начальник, заместитель начальника, работающие  в дирекции по ремонту пути; начальник дистанционной мастерской; начальник мостоиспытательной станции; начальник габарито-  обследовательской станции; начальник дорожного центра диагностики путевого хозяйства и его заместитель; начальник контрольно-измерительного вагона и его заместитель; начальник инженерно-геологической базы и его заместитель; начальник участка лесонасаждений | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 251 | Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях, отделениях и дирекциях железных дорог, начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 252 | Обходчик пути и искусственных сооружений | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 253 | Оператор дефектоскопной тележки; оператор по путевым измерениям; помощник оператора дефектоскопной тележки | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 254 | Рабочий зеленого строительства | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 255 | Рабочие, занятые на ремонте искусственных сооружений | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 256 | Распределитель работ | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 257 | Ревизор по безопасности движения | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 258 | Слесарь-ремонтник, занятый на ремонте стрелок, шлагбаумов и на ремонте оборудования пневмообдувки | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **XI. Хозяйство гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 259 | Инженер по охране труда | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 260 | Машинист железнодорожного водоснабжения | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 261 | Машинист насосных установок | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |
| 262 | Начальник дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения; заместитель начальника дистанции гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 263 | Начальник отдела; начальник сектора охраны труда, занятый в управлениях и отделениях железных дорог; начальник службы; заместитель начальника службы; главный инженер службы | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 264 | Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 265 | Подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 266 | Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом сооружений пассажирских обустройств | Жилет сигнальный | 2 | 1 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 267 | Слесарь-ремонтник, мастер дистанции водоснабжения и водоотведения; мастер дистанции гражданских сооружений железных | Жилет сигнальный | 2 | 1 |  | | |
|  | дорог; старший мастер дистанции водоснабжения и водоотведения; старший мастер дистанции гражданских сооружений железных дорог |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| **XII. Хозяйство капитального строительства** | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| 268 | Водитель дрезины; помощник водителя дрезины | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 269 | Кондуктор грузовых поездов | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 | |
|  |  |  |  |  | |
| 270 | Машинист тепловоза; помощник машиниста тепловоза | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 271 | Машинист компрессорных установок; машинист электростанции передвижной | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 | |
|  |  |  |  |  | |
| 272 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 273 | Машинист насосных установок | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 274 | Сигналист | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 | |
|  |  |  |  |  | |
| 275 | Электромонтер контактной сети, электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 | |
|  |  |  |  |  | |
| **XIII. Работники восстановительного поезда** | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| 276 | Аккумуляторщик; водитель автомобиля; машинист бульдозера; машинист крана (крановщик); помощник машиниста крана (крановщик); машинист электростанции передвижной; машинист насосных установок; механик; слесарь-ремонтник; стропальщик; такелажник; тракторист; электрогазосварщик; электромеханик | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 на 2 года | |
|  |  |  |  |  | |
| 277 | Начальник восстановительного поезда; заместитель начальника восстановительного поезда; мастер; инструктор; проводник | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года | |

     Примечание к разделу 5 "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ".

Жилеты сигнальные со световозвращающими накладками могут выдаваться также и работникам, профессии которых не указаны в настоящих Нормах, как "Дежурные" на основе аттестации рабочих мест по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом.

Примечания:

1.  Жилет сигнальный выдается дополнительно к специальной одежде, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

2.  Жилет сигнальный, отмеченный звездочкой (\*) 2 класса защиты, выдается вместо жилета сигнального, предусмотренного действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.  Костюм сигнальный выдается вместо специальной одежды, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

4.  В тех случаях, когда специальная сигнальная одежда (костюм сигнальный, жилет сигнальный) не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест и оценки рисков и по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки - "До износа" или как дежурные.

5.  При усилении опасности возникновения несчастного случая, связанного с наездом транспортного средства на работающего в условиях недостаточной видимости, жилеты сигнальные могут заменяться на костюмы сигнальные 3 класса защиты или костюмы сигнальные на утепляющей прокладке 3 класса защиты.

6.  Для работающих во взрыво- и пожароопасных условиях и условиях пониженной видимости вместо сигнальных костюмов можно применять хлопчатобумажные костюмы с огнестойкой световозвращающей лентой. Площадь ленты должна соответствовать 3 классу защиты сигнальной специальной одежды повышенной видимости.

7.  Работникам при работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, а также в районах, зараженных энцефалитным клещом, вместо комбинезона с сигнальными элементами и костюма с сигнальными элементами может выдаваться костюм для защиты от кровососущих насекомых или костюм противоэнцефалитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м.

8.  Сроки носки сигнальной тепловой специальной одежды устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов, предусмотренных постановлением Минтруда России от 31 декабря 1997 года N 70:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование  сигнальной теплой | Климатические пояса | | | | |
| специальной одежды | I | II | III | IV | особый |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |

9.  Специальная сигнальная одежда повышенной видимости должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 "Одежда специальная сигнальная повышенной видимости", гармонизированным с Европейским стандартом EN 471-94.

Специальная сигнальная одежда повышенной видимости, изготовленная из флуоресцентных материалов, должна обеспечивать хорошую видимость человека в дневное время, а изготовленная из световозвращающих материалов, расположенных определенным способом, должна предусматривать обеспечение хорошей видимости человека в темное время суток.

Флуоресцентный материал, пропитанный специальными красками и пигментами, преобразует невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Фоновый материал, изготовленный из флуоресцентного материала желтого, оранжевого и красного цвета, обеспечивает высокую видимость в дневное время. Световозвращающий материал является ретрорефлектором и обладает свеоотражательными свойствами. Комбинированный материал обладает свойствами световозвращающего и фонового материала одновременно.

10.  В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три основных цвета (желтый, оранжевый, красный) фоновых материалов для изготовления специальной сигнальной одежды, каждый из которых обеспечивает оптимальную видимость при дневном освещении на фоне практически любого городского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет работодатель, который должен учитывать превалирующий окружающий фон, при котором должна выполняться защита, и выбрать цвета, дающие наибольший контраст.

11.  В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три класса защиты специальной сигнальной одежды в зависимости от площади установленных на ней сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и световозвращающих материалов должны быть не менее нижеуказанных значений. При этом специальная сигнальная одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового и световозвращающего материала, или содержать элементы необходимой площади, изготовленные из комбинированного материала; класс 1 (низшая степень защиты) - фоновый материал - 0,14 м, световозвращающий материал - 0,10 м или комбинированный материал - 0,20 м, класс 3 (высшая степень защиты) - фоновый материал - 0,80 м, световозвращающий материал -0,2 м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **6. Железнодорожный транспорт (железнодорожный внутризаводской транспорт)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 278 | Водитель дрезины; машинист автомотрисы; машинист мотовоза; машинист путепередвигателя | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 279 | Дежурный по железнодорожной станции | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 280 | Дежурный по переезду | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 281 | Дежурный стрелочного поста | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 282 | Лебедчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 283 | Машинист крана (крановщик); машинист подъемной машины | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 284 | Машинист паровоза; машинист тепловоза; машинист тягового агрегата | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 285 | Машинист уборочных машин; помощник машиниста уборочных машин | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 286 | Монтер пути | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 287 | Обходчик пути и искусственных сооружений | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 288 | Осмотрщик вагонов; осмотрщик-ремонтник вагонов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 289 | Составитель поездов; помощник составителя поездов | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **7. Горная и металлургическая промышленность и металлургические производства других отраслей промышленности** | | | | |
| **I. Горнодобывающая промышленность** | | | | |
| **1. Подземные горные работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 290 | Доставщик крепежных материалов в шахту | *На сухих работах:* |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 291 | Дорожно-путевой рабочий | *При выполнении работ:* |  |  |
|  |  | *По настилке и ремонту путей:* | |  |
|  |  | *На сухих работах:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На мокрых работах:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой или костюм сигнальный водонепроницаемый | 3 | 1 |
|  |  | *По обходу путей:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 292 | Лебедчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 293 | Машинист вагоно-  опрокидывателя | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 294 | Машинист горных выемочных машин | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 295 | Машинист насосных установок | *При выполнении работы по обслуживанию пульпонасоса:* | |  |
|  |  | *На сухих работах:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На мокрых работах:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 296 | Машинист погрузочной машины; машинист вибропогрузочной установки; машинист погрузочно-доставочной машины | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 297 | Машинист подъемной машины | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 298 | Машинист скреперной лебедки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 299 | Машинист установки по бурению стволов шахт полным сечением | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 300 | Машинист электровоза шахтного | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 301 | Машинист экскаватора | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Открытые горные работы и шахтная поверхность** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 302 | Водитель автомобиля | *При работе непосредственно на вскрышных работах, на вывозке горной массы из разрезов и на горных отвалах:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 303 | Горнорабочий у экскаваторов, отвальных | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | мостов и отвалообразователей | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 304 | Дорожно-путевой рабочий; монтер пути | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 305 | Доставщик крепежных материалов в шахту | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 306 | Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 307 | Лебедчик | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 308 | Машинист бульдозера | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 309 | Машинист вагоно-  опрокидывателя | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 310 | Машинист воздушно-  канатной дороги | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 311 | Машинист глинорезной машины | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 312 | Машинист мотовоза | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  | |  |
|  |  | *При работе без кабины или с открытой кабиной зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 313 | Машинист насосных установок | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 314 | Машинист отвального моста; машинист | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | отвалообразователя; машинист отвального | *При отсутствии утепленной кабины дополнительно:* | |  |
|  | плуга; машинист путепередвигателя; |  |  |  |
|  | машинисты всех машин, занятые на работах по укладке и уходу за железнодорожным полотном | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 315 | Машинист погрузочной машины | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 316 | Машинист подъемной машины; моторист вентиляционной установки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 317 | Машинист скреперной лебедки | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 318 | Машинист установки по обработке транспортных средств | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 319 | Машинист электровоза шахтного; машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | тепловоза; машинист паровоза | *При работе без кабины или с открытой кабиной дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 320 | Машинист экскаватора | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  | |  |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 321 | Рабочий противолавинной защиты | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 322 | Тракторист | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Дражные работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 323 | Горнорабочий россыпных месторождений, обслуживающий драгу | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 324 | Драгер | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 325 | Матрос драги | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 326 | Машинист драги | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 327 | Пробуторщик малолитражной драги | Жилет сигнальный | 2 | 1 |

Примечания:

1.  Жилет сигнальный выдается дополнительно к специальной одежде, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

2.  Жилет сигнальный, отмеченный звездочкой (\*) 2 класса защиты, выдается вместо жилета сигнального, предусмотренного действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.  Костюм сигнальный выдается вместо специальной одежды, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

4.  В тех случаях, когда специальная сигнальная одежда (костюм сигнальный, жилет сигнальный) не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест и оценки рисков и по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки - "До износа" или как дежурные.

5.  При усилении опасности возникновения несчастного случая, связанного с наездом транспортного средства на работающего в условиях недостаточной видимости, жилеты сигнальные могут заменяться на костюмы сигнальные 3 класса защиты или костюмы сигнальные на утепляющей прокладке 3 класса защиты.

6.  Для работающих во взрыво- и пожароопасных условиях и условиях пониженной видимости вместо сигнальных костюмов можно применять хлопчатобумажные костюмы с огнестойкой световозвращающей лентой. Площадь ленты должна соответствовать 3 классу защиты сигнальной специальной одежды повышенной видимости.

7.  Работникам при работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, а также в районах, зараженных энцефалитным клещом, вместо комбинезона с сигнальными элементами и костюма с сигнальными элементами может выдаваться костюм для защиты от кровососущих насекомых или костюм противоэнцефалитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м.

8.  Сроки носки сигнальной тепловой специальной одежды устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов, предусмотренных постановлением Минтруда России от 31 декабря 1997 года N 70:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование  сигнальной теплой | Климатические пояса | | | | |
| специальной одежды | I | II | III | IV | особый |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |

9.  Специальная сигнальная одежда повышенной видимости должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 "Одежда специальная сигнальная повышенной видимости", гармонизированным с Европейским стандартом EN 471-94.

Специальная сигнальная одежда повышенной видимости, изготовленная из флуоресцентных материалов, должна обеспечивать хорошую видимость человека в дневное время, а изготовленная из световозвращающих материалов, расположенных определенным способом, должна предусматривать обеспечение хорошей видимости человека в темное время суток.

Флуоресцентный материал, пропитанный специальными красками и пигментами, преобразует невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Фоновый материал, изготовленный из флуоресцентного материала желтого, оранжевого и красного цвета, обеспечивает высокую видимость в дневное время. Световозвращающий материал является ретрорефлектором и обладает свеоотражательными свойствами. Комбинированный материал обладает свойствами световозвращающего и фонового материала одновременно.

10.  В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три основных цвета (желтый, оранжевый, красный) фоновых материалов для изготовления специальной сигнальной одежды, каждый из которых обеспечивает оптимальную видимость при дневном освещении на фоне практически любого городского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет работодатель, который должен учитывать превалирующий окружающий фон, при котором должна выполняться защита, и выбрать цвета, дающие наибольший контраст.

11.  В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три класса защиты специальной сигнальной одежды в зависимости от площади установленных на ней сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и световозвращающих материалов должны быть не менее нижеуказанных значений. При этом специальная сигнальная одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового и световозвращающего материала, или содержать элементы необходимой площади, изготовленные из комбинированного материала; класс 1 (низшая степень защиты) - фоновый материал - 0,14 м, световозвращающий материал - 0,10 м или комбинированный материал - 0,20 м, класс 2 (средняя степень защиты) - фоновый материал - 0,50 м, световозвращающий материал - 0,13 м; класс 3 (высшая степень защиты) - фоновый материал - 0,80 м, световозвращающий материал -0,2 м.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
| **II. Дробление, обогащение, брикетирование, обжиг,**  **агломерация, извлечение металлов и сплавов** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 328 | Лебедчик | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 329 | Машинист вагоно-  опрокидывателя | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 330 | Машинист крана металлургического | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | производства | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **III. Черная металлургия** | | | | | | |
| **1. Коксохимическое производство** | | | | | | |
| **Углеподготовительные цехи** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 331 | Вагонетчик воздушно-  канатной дороги | | | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | | |  |  |  |
| 332 | Машинист вагоно-  опрокидывателя; машинист мостового перегружателя | | | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | | |  |  |  |
| 333 | Машинист воздушно-  канатной дороги; | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машинист по обслуживанию силосов и | | | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  | угольной башни | | |  |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **Производство каменноугольного кокса** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 334 | Лебедчик | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *При выполнении работ по обслуживанию маневровой лебедки (кабестана):* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | | |  |  |  |
| 335 | Машинист коксопогрузочной машины; машинист установки сухого тушения кокса; машинист электровоза тушильного вагона | | | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | | |  |  |  |
| **Производство кристаллического нафталина, кумароновой смолы и**  **смолоперерабатывающие цехи** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 336 | Грузчик | | | *При выполнении работ на погрузке нафталина и антрацена:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный\* | 2 | 2 |
|  |  | | | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **Производство термоантрацита** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 337 | Тоннельщик-моторист скипового подъемника | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **2. Доменное производство** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 338 | Машинист вагон-весов | | | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | | |  |  |  |
| 339 | Машинист вагоно-  опрокидывателя | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 340 | Машинист воздушно-  канатной дороги | | | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | | |  |  |  |
| 341 | Машинист крана металлургического | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | производства | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 342 | Машинист шихтоподачи | | | Жилет сигнальный\* | 2 | 3 |
|  |  | | |  |  |  |
| 343 | Транспортировщик шихты | | | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | | |  |  |  |
| **3. Сталеплавильное производство** | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |
| 344 | | Водитель погрузчика | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | |  | |  |  |  |
| 345 | | Выгрузчик на отвалах | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | |  | | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  | |  | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | |  | |  |  |  |
| 346 | | Грузчик | | *При выполнении работ непосредственно в сталеплавильном производстве:* | |  |
|  | |  | | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  | |  | |  |  |  |
| 347 | | Машинист крана металлургического | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | | производства; машинист конвейера; машинист | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | | машины для ломки футеровки конвертеров и ковшей; машинист-  транспортировщик горячего металла | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | |  | |  |  |  |
| 348 | | Машинист электровоза металлургического цеха | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | |  | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | |  | |  |  |  |
| 349 | | Машинист скипового подъемника | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | |  | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | |  | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | |  | |  |  |  |
| 350 | | Транспортерщик | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | |  | |  |  |  |
| **Производство ферросплавов** | | | | | | |
| **Общие профессии ферросплавного производства** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 351 | Выгрузчик на отвалах | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 352 | Машинист крана металлургического | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | производства; машинист электровоза | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | металлургического цеха | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **4. Прокатное производство** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 353 | Машинист крана металлургического | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | производства; машинист загрузочных механизмов | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **5. Колесопрокатное и бандажное производство** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 354 | Машинист слитколомателя | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **6. Производство огнеупоров** | | | | | | |
| **Огнеупоры** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 355 | Машинист крана (крановщик); машинист | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | тельфера | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **7. Ремонт металлургических печей** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 356 | Лебедчик | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **IV. Цветная металлургия** | | | | | | |
| **1. Подготовка сырья** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 357 | Машинист паровоза; машинист тепловоза; машинист электровоза металлургического цеха; машинист электровоза тушильного вагона | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 358 | Машинист перегружателей | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| **2. Выплавка меди, никеля, свинца, олова, сурьмы из руд, концентратов, вторичных металлов и рафинирование меди, олова, свинца, сурьмы и цинка** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 359 | Машинист вагон-весов | | | *При выполнении работ непосредственно в металлургических цехах:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 360 | Машинист крана (крановщик); машинист крана металлургического | | | *При выполнении работ по транспортировке расплавленного металла:* |  |  |
|  | производства | | |  |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **3. Вальцевание** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 361 | Лебедчик | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 362 | Подсобный рабочий | | | *При постоянном выполнении работ на подвозке пыли и кеков, погрузке и выгрузке кеков:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **4. Производство глинозема и содовых продуктов** | | | | | | |
| 363 | Подсобный рабочий | | | *При выполнении работ по разгрузке бокситов:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **5. Производства алюминия** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 364 | Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки | | | *При выполнении работ непосредственно в технологических цехах:* |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 365 | Машинист перегружателей; машинист штыревого крана | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 366 | Сортировщик; транспортерщик | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **6. Производство магния** | | | | | | |
| **Цехи обезвоживания** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 367 | Подсобный рабочий | | | *При выполнении работ на складе корналита:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **Электролизные цехи** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 368 | Машинист крана (крановщик) | | | *При выполнении работ непосредственно в основных производственных цехах:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **7. Производство титана** | | | | | | |
| **Металлургические цехи плавки титаносодержащих концентратов и подготовки шихты** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 369 | Машинист крана (крановщик) | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **Цехи хлорирования и ректификации** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 370 | Водитель погрузчика | | | *При выполнении работ непосредственно в цехах хлорирования:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 371 | Газоспасатель | | | *При выполнении работ непосредственно в цехах хлорирования и восстановления:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 372 | Машинист крана (крановщик) | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **Цехи восстановления и сепарации** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 373 | Машинист крана (крановщик) | | | *При выполнении работ непосредственно в цехах восстановления:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **Электролиз титана и его соединений** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 374 | Машинист крана (крановщик) | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **8. Обработка и вторичная переработка цветных металлов** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 375 | Транспортировщик | | | *При выполнени работ с серой:* |  |  |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **9. Производство элементарной серы** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 376 | Транспортировщик | | | *На наружных работах зимой дополнительно* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **10. Производство карбонильного никеля** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 377 | Водитель погрузчика | | | *При выполнении работ по перевозке сырья, готовой продукции и отходов производства, загрязненных карбонилом никеля:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 378 | Машинист крана (крановщик) | | | *При выполнении работ по загрузке сырья в колонны синтеза и по ремонту механо-технологического оборудования и аппаратов высокого давления, используемых для получения сырого карбонила никеля:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | | |  |  |  |
| **11. Производство олова** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 379 | Водитель электро- и автотележки; водитель погрузчика | | | *При выполнении работ непосредственно в технологических цехах:* |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 380 | Машинист крана (крановщик) | | | *При постоянной работе на транспортировке расплавленного металла:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| **V. Общие профессии** | | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |
| 381 | Водитель автомобиля | | | *При выполнении работ по обслуживанию автокранов и бензовозов:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 382 | Водитель погрузчика | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 383 | Водитель электро- и автотележки | | | *При выполнении погрузочно-разгрузочных работ:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  | |  |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 384 | Возчик | | | *При работе на гужевом транспорте:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 385 | Машинист бульдозера; машинист скрепера; | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машинист экскаватора; помощник машиниста | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | экскаватора | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 386 | Машинист вагоно-  опрокидывателя; | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машинист перегружателей | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| 387 | Машинист крана (крановщик); машинист | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | конвейера | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 388 | Машинист паровоза; машинист тепловоза; | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машинист электровоза металлургического цеха | | | *Зимой дополнительно:* |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 389 | Обходчик водопроводно-  канализационной сети | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 390 | Составитель поездов | | | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | | | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | | | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  | | | *При выполнении работы по перевозке раскаленных слитков и жидкого металла и шлака:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 391 | Стропальщик | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 392 | Такелажник | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 393 | Тракторист | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |
| 394 | Транспортировщик; транспортерщик | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | | | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
| **8. Действующие и строящиеся шахты, разрезы и предприятия угольной и сланцевой промышленности** | | | | | | | |
| **I. Подземные работы на действующих и строящихся угольных и сланцевых шахтах, дренажных шахтах резервов, подземные по предупреждению и разведочному и техническому бурению и осушению шахтных полей** | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |
| 395 | Машинист горных выемочных машин | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 396 | Машинист буровой установки | Жилет сигнальный | 2 | | 2 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 397 | Машинист подъемной машины | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 398 | Машинист электровоза шахтного | Жилет сигнальный | 2 | | 2 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| **II. Работы на поверхности действующих и строящихся угольных и сланцевых шахт. Поверхностные работы по предупреждению и тушению подземных пожаров, дегазации угольных пластов, бурению разведочных и технических скважин на шахтных полях действующих и строящихся шахт и осушению шахтных полей** | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 399 | Вагонетчик воздушно-  канатной дороги | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 400 | Водитель погрузчика | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 401 | Возчик | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 402 | Дорожно-путевой рабочий | Костюм сигнальный | 3 | | 1 | |  | | |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | | 1 на 3 года | |  | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | | по поясам | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 403 | Машинист бульдозера | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 404 | Машинист конвейера; машинист крана | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  | (крановщик); машинист компрессорных установок; машинист сортировки | *На наружных, при работе в галереях, надшахтных зданиях на приемных площадках стволов шахт зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 405 | Машинист подъемной машины | Жилет сигнальный | 2 | | 2 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 406 | Машинист электровоза шахтного | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 407 | Тракторист | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| **III. Работы на действующих и строящихся угольных и сланцевых разрезах, на добыче, переработке и транспортировании закладочных материалов и в производстве инертной пыли (на фабриках, в цехах и карьерах)** | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 408 | Водитель автомобиля | *При работе на автосамосвале непосредственно на вскрышных работах и на вывозке угля из разрезов:* | | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
| 409 | Водитель погрузчика | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 410 | Выгрузчик на отвалах | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 411 | Горнорабочий у экскаваторов, отвальных | Костюм сигнальный | 3 | | 1 | |  | | |
|  | мостов и отвалообразователей | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | | 1 на 2 года | |  | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | | по поясам | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 412 | Машинист автогрейдера; машинист дорожно-  транспортных машин | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 413 | Машинист буровой установки | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 414 | Машинист воздушно-  канатной дороги; | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  | машинист бульдозера; машинист дробильно- | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  | погрузочного агрегата; машинист конвейера; машинист отвалообразователя; машинист отвального моста; машинист отвального плуга; машинист путепередвигателя; машинист погрузочной машины; машинист скрепера | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 415 | Машинист экскаватора | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 416 | Такелажник | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| 417 | Тракторист | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | |  | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |
| **IV. Работы на углеобогатительных, брикетных фабриках, обогатительных и брикетных установках, сортировках шахт и разрезов (центральных, групповых)** | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 418 | Вагонетчик воздушно-  канатной дороги | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 419 | Водитель электро- и автотележки; водитель | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  | погрузчика | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 420 | Машинист бульдозера | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 421 | Машинист экскаватора | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 422 | Машинист электровоза шахтного | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 2 | | дежурный | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 423 | Машинисты, обслуживающие другие | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  | машины и механизмы | *На наружных работах зимой дополнительно:* | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| 424 | Тракторист | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  |  | | |  | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | | |  | | |
|  |  |  |  | |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | | 1 | | |
|  |  |  |  | |  | | |
| **V. Работы на железнодорожном транспорте на действующих и строящихся шахтах, разрезах, обогатительных и брикетных фабриках и в других организациях угольной и сланцевой промышленности** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 425 | Водитель дрезины | Полукомбинезон сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 426 | Дежурный по переезду | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 427 | Дежурный стрелочного поста | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года | | | |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 428 | Мастер дорожный; старший мастер | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года | | | |
|  | дорожный | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 429 | Мастер по ремонту транспорта | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 430 | Машинист автомотрисы | Полукомбинезон сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 431 | Машинист железнодорожно- | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  | строительных машин; машинист мотовоза; | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  | машинист путепередвигателя | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 432 | Машинист-инструктор локомотивных бригад | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 433 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 434 | Машинист паровоза | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 435 | Машинист электровоза шахтного; машинист тягового агрегата; машинист тепловоза | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 436 | Машинист электростанции передвижной | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 437 | Обходчик пути и искусственных | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  | сооружений | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 4 года | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | По поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 438 | Оператор дефектоскопной тележки; | Костюм дефектоскописта сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  | оператор по путевым измерениям | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 2 | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 439 | Осмотрщик вагонов; осмотрщик-ремонтник | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  | вагонов | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года | | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 440 | Подсобный рабочий | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 441 | Регулировщик скорости движения вагонов | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 442 | Слесарь по ремонту подвижного состава; | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  | столяр, занятый ремонтом подвижного | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  | состава | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 443 | Слесарь-ремонтник | *При выполнении работ по ремонту оборудования водоснабжения паровозов (водокачек):* | |  | | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 444 | Смазчик | *При смазке вагонов:* | |  | | | |
|  |  | Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 445 | Составитель поездов | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 446 | Шлаковщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
| 447 | Экипировщик | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 448 | Электромеханик связи; старший электромеханик | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  | связи | *Зимой дополнительно:* |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 449 | Электромеханик участка энергетики и | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  | электрификации | *Зимой дополнительно:* |  |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 450 | Электромонтер контактной сети | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 451 | Электромонтер оперативно-выездной | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  | бригады; электромонтер-  релейщик | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 452 | Электромонтер по испытаниям и | *При работе непосредственно на линии:* |  |  | | | |
|  | измерениям | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 453 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту | Костюм сигнальный | 3 | 1 | | | |
|  | устройств сигнализации, централизации и | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года | | | |
|  | блокировки; электромонтер по | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  | ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| **VI. Погрузочно-разгрузочные работы на действующих и строящихся шахтах, разрезах, карьерах, обогатительных и брикетных фабриках и в других организациях угольной и сланцевой промышленности** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
| 454 | Грузчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 2 | 1 на 2 года | | | |
|  |  |  | |  | | | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | | | |
|  |  |  |  |  | | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | | | |
|  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **9. Торфозаготовление и переработка торфа** | | | | |
| **I. Болотно-подготовительные и гидротехнические работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 455 | Машинист машин по подготовке торфяных | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | месторождений и эксплуатации | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  | |  |
| 456 | Машинист экскаватора одноковшового; помощник машиниста | *На землеройных, погрузочно-разгрузочных работах и сводке леса:* | |  |
|  | экскаватора одноковшового; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | помощник машиниста экскаватора | *На наружных работах зимой дополнительно:* |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Добыча, сушка и уборка торфа** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 457 | Машинист крана (крановщик) | *При работе на погрузочно-разгрузочных работах:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 458 | Машинист машин по добыче и переработке кускового торфа | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 сезона |
|  |  |  |  |  |
| 459 | Машинист машин по добыче и переработке | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 сезона |
|  | фрезерного торфа | *При выполнении работы по обслуживанию окараванивающей машины:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 460 | Машинист торфодобывающего экскаватора | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 сезона |
|  |  |  |  |  |
| 461 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машин и тракторов; электромонтер по | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятый на работах в полевых условиях | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 462 | Тракторист | *На всех видах работ:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Переработка торфа** | | | | |
| **Производство торфяных брикетов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 463 | Грузчик | *На* *разгрузке торфяного сырья на бункере, на аварийном складе и на погрузке брикетов:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **10. Строительство метрополитенов, туннелей и других подземных сооружений специального назначения (работники специфических профессий)** | | | | |
| **I. Подземные работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 464 | Горнорабочий подземный; крепильщик; | Костюм сигнальный | 3 | 2 |
|  | проходчик | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 2 года |
|  |  |  | |  |
|  |  | *На мокрых работах дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм прорезиненный сигнальный | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *При замораживании грунтов:* |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 465 | Дорожно-путевой рабочий; тоннельный рабочий | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 на 1,5 года |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 466 | Машинист насосных установок; машинист погрузочной машины; машинист крана (крановщик); машинист проходческого комплекса | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 467 | Машинист электровоза шахтного, занятый на отвозке породы | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Открытый способ работ и работы на шахтной поверхности** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 468 | Машинист вагоноопрокидывателя; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машинист насосных установок; машинист | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | крана (крановщик); машинист подъемной машины; машинист погрузочной машины; машинист проходческого комплекса; машинист электровоза шахтного, занятый на отвозке породы | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **11. Деревообрабатывающее производство** | | | | |
| **I. Лесопильное, домостроительное, мебельное, бондарное, колодочное, катушечное, паркетное, кузовное, стружечное и ящичное производство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 469 | Водитель автомобиля | *При работе на автомобиле-лесовозе:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
| **II. Карандашное производство** | | | | |
| **1. Производство графита (стержневое)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 470 | Возчик | *На возке графита:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 471 | Подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Общие профессии деревообрабатывающих производств** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 472 | Водитель автомобиля; водитель погрузчика; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машинист крана (крановщик) | *На наружных работах при работе на кранах и машинах с неотапливаемыми кабинами зимой дополнительно:* |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 473 | Грузчик | *На подготовке и погрузке грузов на судах в морских портах и у морских причалов организаций:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 474 | Лебедчик | *При выполнении работы на биржах сырья:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 475 | Машинист рубительной машины | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 476 | Подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 477 | Рабочий, занятый подачей древесины в производство | *При выполнении работы по подаче древесины в производство:* |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 478 | Транспортировщик | *При выполнении работы по транспортировке шлама, глины и химикатов:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |
| **12. Строительные, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы** | | | | | |
|  |  |  |  |  | |
| 479 | Арматурщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  | *При выполнении работы по установке и укладке арматуры на наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 480 | Асфальтобетонщик | *По выполнении работ по разливу вяжущего материала из распределителей:* | |  | |
|  |  | Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *При выполнении работы по развеске и дозировке материалов:* | |  | |
|  |  | Комбинезон сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *При выполнении других работ:* | |  | |
|  |  | Костюм утепленный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 481 | Асфальтобетонщик-  варильщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 482 | Бетонщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 483 | Бурильщик шпуров; машинист буровой | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | установки | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 484 | Взрывник | Костюм сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | Полуплащ непромокаемый сигнальный | 3 | дежурный | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 485 | Газосварщик; машинист контактно-сварочной | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | установки передвижной для сварки | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  | магистральных газонефте-  продуктопроводов | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 486 | Гидромониторщик | Жилет сигнальный | 2 | 2 | |
|  |  |  |  |  | |
| 487 | Дорожный рабочий | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 | |
|  |  | Жилет сигнальный\* | 2 | 1 | |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 488 | Землекоп | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 489 | Известегасильщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 490 | Изолировщик на гидроизоляции; | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | изолировщик на термоизоляции | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 491 | Каменщик | Костюм сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 492 | Кессонщик-аппаратчик | Жилет сигнальный | 2 | 2 | |
|  |  |  |  |  | |
| 493 | Кессонщик-слесарь; кессонщик-  электромонтажник | Жилет сигнальный | 2 | 2 на 2 года | |
|  |  |  | |  | |
| 494 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из | *При работе на жесткой кровле:* | |  | |
|  | штучных материалов | Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *При работе на мягкой кровле:* | |  | |
|  |  | Комбинезон сигнальный с водоотталкивающей пропиткой или костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 495 | Кровельщик по стальным кровлям | Комбинезон сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 496 | Машинист автовышки и автогидроподъемника; машинист автоямобура | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  | *При постоянном выполнении работ на открытом воздухе зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 497 | Машинист автогудронатора; | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | машинист битумоплавильной передвижной установки; | *При постоянном выполнении работ на наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  | машинист бурильнокрановой самоходной машины; машинист вакуумной установки; машинист грейдер-элеватора; машинист ледорезной машины; машинист моечных машин; машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания; дозировщик компонентов бетонных смесей; дробильщик; транспортерщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 498 | Машинист автокомпрессора; | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | машинист компрессора передвижного с | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  | двигателем внутреннего сгорания; машинист компрессора передвижного с электродвигателем; машинист компрессорных установок | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 499 | Машинист автополивочной машины; | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | машинист буровой установки; машинист вибропогружателя | *Машинисту железнодорожно-строительных машин: занятому на хоппер-дозаторе дополнительно:* | |  | |
|  | бескопрового; машинист газодувных машин; | Плащ непромокаемый сигнальный | 2 | 1 | |
|  | машинист дренажной машины; машинист | *Зимой дополнительно:* |  |  | |
|  | железнодорожно-  строительных машин; машинист землеройно-  фрезерной самоходной машины; машинист машины для устройства швов при выполнении дорожных работ; машинист механизированного оборудования по подъему подвижной (скользящей) опалубки; машинист механизированного натяжного устройства для изготовления напряженно-  армированных конструкций; машинист насосных установок; машинист уплотняющей и планировочно-  уплотняющей машины; машинист электролебедки; сушильщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 500 | Машинист бетоносмесителя | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | передвижного; машинист растворонасоса; машинист растворосмесителя | *Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  | передвижного; моторист бетоносмесительных установок | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 501 | Машинист землесосного плавучего несамоходного | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | снаряда; машинист механического | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  | оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок; машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 502 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 503 | Машинист подъемника мачтового, стоечного и | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | шахтного | *Зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 504 | Машинист смесителя асфальтобетона передвижного; машинист распределителя цемента гравитационного прицепного; машинист укладчика асфальтобетона | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 505 | Машинист установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 506 | Машинист экскаватора роторного; машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | автогрейдера; машинист бульдозера; машинист | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  | катка самоходного с гладкими вальцами; машинист крана автомобильного; машинист крана (крановщик); водитель автомобиля; водитель погрузчика; тракторист | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 507 | Машинист экскаватора одноковшового; | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | машинист грейдера прицепного; машинист | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  | дизель-молота бескопрового; машинист копра; машинист машины для изоляции газо-  нефтепродуктопроводов; машинист скрепера (скреперист); машинист трубогибочной установки передвижной; машинист трубоочистительной машины; машинист трубоукладчика | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 508 | Машинист электростанции передвижной | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 509 | Монтажник наружных трубопроводов | Костюм сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 510 | Монтажник оборудования металлургических заводов | *При выполнении работ на системах густой и жидкой централизованной смазки:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 511 | Монтажник по монтажу стальных и | Костюм сигнальный | 3 | 1 | |
|  | железобетонных конструкций | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 512 | Монтажник связи-  антеннщик; монтажник оборудования связи; | Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный | 3 | 1 | |
|  | монтажник связи-  линейщик | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 513 | Монтажник связи-  кабельщик; монтажник связи-спайщик | Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 514 | Монтажник технологического оборудования и | Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный | 3 | 1 | |
|  | связанных с ним конструкций | *Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 515 | Монтер пути | Костюм сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 516 | Мостовщик | Костюм сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 517 | Подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 518 | Рабочий зеленого строительства | Костюм сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  |  |  |  | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  |  |  |  |  | |
| 519 | Речной рабочий на подводно-технических, габионных и фашинных работах, выполняемых с поверхности; речной рабочий на эксплуатации и обслуживании несамоходных плавучих | Жилет сигнальный | 2 | 1 | |
|  | снарядов и других плавучих средств |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 520 | Такелажник на монтаже | Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный | 3 | 1 | |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 521 | Трубоклад промышленных | Комбинезон сигнальный | 3 | 1 | |
|  | железобетонных труб | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| 522 | Трубоклад промышленных | Костюм сигнальный | 3 | 1 | |
|  | кирпичных труб | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  | |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам | |
|  |  |  |  |  | |
| **13. Судостроительные и судоремонтные работы** | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  | | |
| 523 | Машинист сухих доковых установок | *При выполнении работ в доковых шахтах:* |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |  | | |
|  |  |  | |  |  | | |
| 524 | Подсобный рабочий | *При выполнении работ в доках:* | |  |  | | |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **14. Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | |
| **I. Трамвайно-троллейбусное хозяйство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 525 | Водитель трамвая; водитель троллейбуса | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 526 | Дежурный стрелочного поста | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  | |  |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 527 | Диспетчер; ревизор по безопасности движения | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 528 | Машинист железнодорожно- | *При работе на шпалоподбивочной машине:* |  |  |
|  | строительных машин | Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  |  | |  |
|  |  | *При работе в необогреваемых вагонах (кабинах, машинах) зимой:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 529 | Машинист зумпфового агрегата | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 530 | Монтер пути; обходчик пути и искусственных | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | сооружений | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 531 | Рабочие, занятые обслуживанием фуникулера, канатно- | *При работе в необогреваемых вагонах (кабинах, машинах) зимой:* |  |  |
|  | кресельной дороги, канатно-бугельной дороги, маятниковой дороги | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 532 | Слесарь механосборочных работ | *При выполнении работы по изготовлению, сборке, монтажу и ремонту стрелок и путевых конструкций:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 533 | Слесарь по ремонту подвижного состава; | *При выполнении работ на линии и конечных станциях:* | |  |
|  | слесарь-электрик по  ремонту электрооборудования; | Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | электромонтер по  ремонту и обслуживанию | *Зимой дополнительно:* |  |  |
|  | электрооборудования | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  | *При выполнении работ на канавах, ночных и профилактических осмотрах:* |  |  |
|  |  | Комбинезон или костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |

 Примечания:

1.  Жилет сигнальный выдается дополнительно к специальной одежде, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

2.  Жилет сигнальный, отмеченный звездочкой (\*) 2 класса защиты, выдается вместо жилета сигнального, предусмотренного действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.  Костюм сигнальный выдается вместо специальной одежды, предусмотренной действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

4.  В тех случаях, когда специальная сигнальная одежда (костюм сигнальный, жилет сигнальный) не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест и оценка рисков и по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки - "До износа" или как дежурные.

5.  При усилении опасности возникновения несчастного случая, связанного с наездом транспортного средства на работающего в условиях недостаточной видимости, жилеты сигнальные могут заменяться на костюмы сигнальные 3 класса защиты или костюмы сигнальные на утепляющей прокладке 3 класса защиты.

6.  Для работающих во взрыво- и пожароопасных условиях и условиях пониженной видимости вместо сигнальных костюмов можно применять хлопчатобумажные костюмы с огнестойкой световозвращающей лентой. Площадь ленты должна соответствовать 3 классу защиты сигнальной специальной одежды повышенной видимости.

7.  Работникам при работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, а также в районах, зараженных энцефалитным клещом, вместо комбинезона с сигнальными элементами и костюма с сигнальными элементами может выдаваться костюм для защиты от кровососущих насекомых или костюм противоэнцефалитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м.

8.  Сроки носки сигнальной тепловой специальной одежды устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов, предусмотренных постановлением Минтруда России от 31 декабря 1997 года N 70:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Наименование  сигнальной теплой | Климатические пояса | | | | |
| специальной одежды | I | II | III | IV | особый |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |

9.  Специальная сигнальная одежда повышенной видимости должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 "Одежда специальная сигнальная повышенной видимости", гармонизированным с Европейским стандартом EN 471-94.

Специальная сигнальная одежда повышенной видимости, изготовленная из флуоресцентных материалов, должна обеспечивать хорошую видимость человека в дневное время, а изготовленная из световозвращающих материалов, расположенных определенным способом, должна предусматривать обеспечение хорошей видимости человека в темное время суток.

Флуоресцентный материал, пропитанный специальными красками и пигментами, преобразует невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Фоновый материал, изготовленный из флуоресцентного материала желтого, оранжевого и красного цвета, обеспечивает высокую видимость в дневное время. Световозвращающий материал является ретрорефлектором и обладает свеоотражательными свойствами. Комбинированный материал обладает свойствами световозвращающего и фонового материала одновременно.

10.  В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три основных цвета (желтый, оранжевый, красный) фоновых материалов для изготовления специальной сигнальной одежды, каждый из которых обеспечивает оптимальную видимость при дневном освещении на фоне практически любого городского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет работодатель, который должен учитывать превалирующий окружающий фон, при котором должна выполняться защита, и выбрать цвета, дающие наибольший контраст.

11.  В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три класса защиты специальной сигнальной одежды в зависимости от площади установленных на ней сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и световозвращающих материалов должны быть не менее нижеуказанных значений. При этом специальная сигнальная одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового и световозвращающего материала, или содержать элементы необходимой площади, изготовленные из комбинированного материала: класс 1 (низшая степень защиты) - фоновый материал - 0,14 м, световозвращающий материал - 0,10 м или комбинированный материал - 0,20 м, класс 2 (средняя степень защиты) - фоновый материал - 0,50 м, световозвращающий материал - 0,13 м; класс 3 (высшая степень защиты) - фоновый материал - 0,80 м, световозвращающий материал -0,2 м.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 534 | Составитель поездов | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 535 | Электромонтажник по кабельным сетям; | Костюм сигнальный хлопчатобумажный | 3 | по поясам |
|  | электромонтер-линейщик по монтажу воздушных | *Зимой дополнительно:* |  |  |
|  | линий высокого напряжения и контактной | *Во II и I поясах:* |  |  |
|  | сети; электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств | Костюм сигнальный хлопчатобумажный на утепляющей прокладке | 3 | 1 |
|  | связи; электромонтер по обслуживанию и ремонту | *В особом, IV и III поясах:* |  |  |
|  | устройств сигнализации, централизации и блокировки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 536 | Электромонтер по ремонту и монтажу | Костюм сигнальный хлопчатобумажный | 3 | 1 |
|  | кабельных линий | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **II. Набережные, гидравлические устройства, дренажные работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 537 | Дорожный рабочий | *При выполнении работ на обслуживании мостов и гидротехнических сооружений:* | |  |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | дежурный |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 538 | Машинист буровой установки | *При выполнении работ в галереях глубокого дренажа:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 539 | Машинист насосных установок | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 540 | Осмотрщик гидротехнических объектов | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой или плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 541 | Рабочий, занятый очисткой рек, отмелей и карнизов набережных и колодцев | Комбинезон сигнальный или костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 542 | Рабочий, занятый на разработке и устройстве набережных | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 543 | Слесарь-ремонтник; подсобный рабочий | *При выполнении работ в галереях глубокого дренажа, коллекторах и на насосных станциях:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Газовое хозяйство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 544 | Машинист газораздаточной станции | Жилет сигнальный хлопчатобумажный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 545 | Слесарь аварийно-  восстановительных работ в газовом хозяйстве | Костюм сигнальный хлопчатобумажный  на утепляющей прокладке или костюм сигнальный с антистатической отделкой на утепляющей прокладке | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный хлопчатобумажный или с антистатической отделкой на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 546 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Жилет сигнальный хлопчатобумажный | 2 | 1 |
|  |  | *При выполнении работ на газорегуляторных и газгольдерных станциях:* | |  |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 2 | 1 на 3 года |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный хлопчатобумажный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 547 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | *При выполнении работ по эксплуатации подземных газопроводов, ликвидации утечек газа и аварий на подземных газопроводах:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При выполнении работы по обходу трасс газопроводов:* | |  |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 2 | 1 на 3 года |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Водопроводно-канализационное хозяйство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 548 | Контролер водопроводного хозяйства | *При выполнении работ по снятию показаний водомеров в сырых помещениях, затапливаемых водой:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 549 | Машинист насосных установок | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При постоянной занятости на наружных работах зимой:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 550 | Монтажник наружных трубопроводов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 551 | Обходчик водопроводно-  канализационной сети | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 552 | Подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 553 | Рабочий, занятый на работах по сооружению, | Комбинезон сигнальный | 3 | 1 |
|  | очистке и ремонту шахтных колодцев и фильтров | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 1 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 554 | Слесарь аварийно-  восстановительных работ | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  | *При выполнении работ в коллекторах канализационной сети:* | |  |
|  |  | Гидрокостюм с сигнальными элементами | 3 | дежурный |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  | *При выполнении работ по ремонту и обслуживанию водопроводных и канализационных магистральных сетей:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **V. Дорожно-мостовое хозяйство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 555 | Асфальтобетонщик, подсобный рабочий; занятые обслуживанием асфальтобетонных работ | Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 556 | Битумщик; весовщик; дозировщик материалов, занятый дозированием | Костюм сигнальный или комбинезон сигнальный | 3 | 1 |
|  | дробленого камня и битума; дробильщик; | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | машинист смесителя асфальтобетона передвижного; машинист битумоплавильной передвижной установки; моторист бетоносмесительных установок | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 557 | Дорожный рабочий | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 558 | Монтажник наружных трубопроводов | Костюм прорезиненный сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **VI. Санитарная очистка огородов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 559 | Водитель автомобиля | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 560 | Возчик | *При выполнении работ по вывозке нечистот и гниющего мусора:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 561 | Грузчик | П*ри выполнении работ по перевозке нечистот, гниющего мусора и трупов животных:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 562 | Машинист бульдозера; машинист экскаватора | *При выполнении работ на свалке бытовых отходов:* | |  |
|  | одноковшового | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  | |  |
| 562 | Подсобный рабочий | *При выполнении работ по обслуживанию мусоросжигательных печей:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При выполнении работ по обслуживанию снегопогрузчика:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **VII. Утилизация и переработка бытовых отходов; утилизационные заводы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 564 | Водитель автомобиля | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 565 | Водитель погрузчика | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 566 | Грузчик | *При выполнении работ по уборке трупов павших животных:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 567 | Машинист крана (крановщик) | *При выполнении работ по обслуживанию бункеров и транспортеров, перегружающих мусор:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 568 | Рабочий по благоустройству | *При выполнении работ по уборке гниющего мусора  вручную:* |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **VIII. Общие профессии** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 569 | Слесарь аварийно-  восстановительных работ | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **15. Эксплуатация метрополитена** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 570 | Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и | *При выполнении работ по погрузке и замене шпал, пропитанных антисептиками, замене и промывке щебня:* | |  |
|  | искусственных сооружений; монтер пути | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *При выполнении работы со шпалоподбойками:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *При производстве работ по водоборьбе и очистке лотков:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *При производстве других работ по текущему содержанию, ремонту и реконструкции пути и контактного рельса:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *При работе по изготовлению клееболтовых стыков дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 571 | Водитель дрезины; машинист автомотрисы; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машинист мотовоза; помощник водителя | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  | дрезины; помощник машиниста автомотрисы; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | помощник машиниста мотовоза |  |  |  |
|  |  |  | |  |
| 572 | Дежурный стрелочного поста | *На работе в тоннелях и на открытых линиях метрополитена:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 573 | Машинист железнодорожно- | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | строительных машин; помощник машиниста | Полуплащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  | железнодорожно-  строительных машин; | *Зимой дополнительно:* |  |  |
|  | наладчик железнодорожно-  строительных машин и механизмов; слесарь по ремонту путевых машин и механизмов | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 574 | Машинист зумпфового агрегата; слесарь зумпфового агрегата; | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  | дренажник | *При работе в тоннеле зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *Дренажнику, занятому в промерзаемых тоннелях и на открытых участках, зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 575 | Машинист компрессорных установок; машинист электросварочного | *При выполнении работы по ремонту, реконструкции и текущему содержанию пути и тоннельных сооружений:* | |  |
|  | передвижного агрегата с двигателем внутреннего | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | сгорания | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 576 | Машинист моечной установки; машинист моечных машин, занятый | *При выполнении работы по очистке и мойке роликовых подшипников подвижного состава:* | |  |
|  | промывкой и выщелачиванием состава в ваннах и моечных машинах | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 577 | Машинист электропоезда, работающий на моторвагонном электропоезде; машинист-инструктор локомотивных бригад; помощник машиниста электропоезда, работающего на моторвагонном электропоезде | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 578 | Машинист эскалатора; ремонтировщик резиновых | *На остальных работах:* |  |  |
|  | изделий, занятый ремонтом, обслуживанием | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | и ревизионными работами эскалаторных машин; слесарь-электрик по | *На наружных работах и при работе в тоннеле зимой дополнительно:* | |  |
|  | обслуживанию и ремонту эскалаторов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 579 | Обходчик пути и искусственных сооружений | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 |
|  |  |  | |  |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  | |  |
|  |  | *При выполнении работ в тоннеле зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 580 | Оператор дефектоскопной тележки; оператор по | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | путевым измерениям; помощник оператора | *На наружных работах дополнительно:* | |  |
|  | дефектоскопной тележки | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 581 | Осмотрщик вагонов; слесарь по ремонту | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | подвижного состава; бригадир | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  | (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 582 | Подсобный рабочий | *При выполнении работ по транспортировке колесных пар:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 583 | Рабочий, занятый на скорой технической помощи; мастер, занятый | *При работе на скорой технической помощи служб метрополитена и восстановительных базах:* | |  |
|  | на скорой технической помощи | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 584 | Тоннельный рабочий | *При выполнении работ по содержанию тоннельных сооружений:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *При выполнении работ по уходу и содержанию промерзаемых тоннелей и открытых станций зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *При выполнении работы по очистке витражей:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *При выполнении работы по ремонту тоннельных сооружений:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | дежурный |
|  |  | *При выполнении геодезическо-маркшейдерских работ:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *При работах в стволах и коллекторах вентиляционных шахт зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **16. Целлюлозно-бумажное, гидролизное и лесохимическое производства** | | | | |
| **Общие профессии целлюлозно-бумажного, гидролизного, лесохимического и картонажного производств, производства двуокиси хлора и хлората натрия** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 585 | Водитель автомобиля; водитель погрузчика; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машинист крана (крановщик) | *На наружных работах при работе на кранах и машинах с неотапливаемыми кабинами зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 586 | Грузчик; подсобный рабочий | *При выполнении работы по подготовке и погрузке лесных и целлюлозно-бумажных грузов на судах в морских портах и у морских причалов предприятий:* | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Полуплащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 587 | Лебедчик | *При выполнении работы на биржах сырья:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| 588 | Транспортировщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 589 | Приемосдатчик груза и багажа; сдатчик экспортных лесоматериалов | *При выполнении работы на речном транспорте и нефтеналивных судах в морских портах:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **17. Геологические, топографо-геодезические, изыскательские, землеустроительные работы и картографическое производство** | | | | |
| **Сезонные и круглогодичные геолого-разведочные, геолого-съемочные, поисковые, гидрогеологические, инженерно-геологические, топографо-геодезические, аэрогеологические, геофизические, изыскательские, землеустроительные и другие работы в полевых условиях - в отрядах, партиях, нефтеразведках, экспедициях и геоконторах, включая отряды, партии и экспедиции научно-исследовательских институтов и изыскательских организаций** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 590 | Взрывник | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 на 9 месяцев |
|  |  | *На поверхностных работах:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | Полуплащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 591 | Водитель автомобиля | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 592 | Возчик | *При работе в экспедиции, партии и отряде:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 593 | Дорожно-путевой рабочий | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 594 | Замерщик на топографо-  геодезических и маркшейдерских | *При работе в полевых отрядах, партиях и экспедициях:* | |  |
|  | работах; монтажник геодезических знаков; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | рабочий на геологических работах; рабочий на | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | геофизических работах | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 595 | Каротажник; машинист каротажной станции | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 596 | Машинист автогрейдера; машинист бульдозера; | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  | машинист грейдера прицепного; тракторист | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 597 | Машинист буровой установки; машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | бурильнокрановой самоходной машины | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 598 | Машинист буровых установок на нефть и газ; слесарь по обслуживанию | *В экспедиции, партии и отряде при выезде на ремонт бурового, горного и энергетического оборудования:* | |  |
|  | буровых; электромонтер по обслуживанию буровых | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 599 | Машинист подъемника, занятый на работе по | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | опробованию скважин; машинист электростанции | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | передвижной; моторист цементировочного агрегата; моторист цементо-  пескосмесительного агрегата | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 600 | Машинист электровоза шахтного; машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | компрессорных установок; машинист насосных | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | установок; машинист паровой машины и локомобиля; машинист скреперной лебедки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 601 | Проходчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 сезона |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 сезона |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **18. Микробиологическая промышленность** | | | | |
| **Производство товарного солода** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 602 | Машинист перегружателей | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **19. Организации здравоохранения и социальной защиты населения, медицинские и учебные заведения, производства бактериальных и биологических препаратов, материалов, учебных наглядных пособий, по заготовке, выращиванию и обработке медицинских пиявок** | | | | |
| **I. Санитарно-профилактические учреждения** | | | | |
| **Противочумные учреждения** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 603 | Водитель автомобиля, занятый на грузовой и | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | специализированной машине; кучер | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Производство учебно-наглядных пособий** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 604 | Возчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Общие профессии** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 605 | Водитель автомобиля | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **20. Лесозаготовительные, лесосплавные, лесоперевалочные, лесохозяйственные организации и химлесхозы** | | | | |
| **I. Лесозаготовительные работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 606 | Вальщик леса; водитель погрузчика, занятый вождением самоходного погрузчика; возчик леса; грузчик, занятый на трелевке и вывозке живицы и осмола; дорожный рабочий, занятый на строительстве лесовозных дорог и усов; лебедчик на трелевке леса; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на верхнем складе; лесоруб; машинист трелевочной машины; монтажник трелевочного и погрузочного оборудования, занятый на лесосеках и лесовозных дорогах; | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  | навальщик-свальщик лесоматериалов, занятый на лесосеках и верхнем складе; подсобный рабочий на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса, занятый на подготовке лесосек и верхнем складе; разметчик хлыстов, занятый на лесосеках и верхнем складе; тесчик спецсортиментов, занятый на лесосеках и верхнем складе; тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса, занятый на подготовке лесосек к рубке, на |  |  |  |
|  | строительстве лесовозных дорог, усов и на верхнем складе, вывозке живицы и осмола; штабелевщик древесины, занятый на верхнем складе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 607 | Водитель автомобиля, занятый на вывозке леса, живицы и осмола; трелевщик; чокеровщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 608 | Грузчик; дорожный рабочий, занятый на обслуживании лесовозных дорог и усов; контролер лесозаготовительного производства и лесосплава; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на нижнем складе; машинист-  крановщик, занятый на погрузке, разгрузке и штабелевке древесины на лесовозных дорогах; обрубщик сучьев, занятый на нижнем складе; оператор раскряжевочной установки; оператор сучкорезной установки; оператор автоматизированного лесотранспортера; слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования; транспортерщик | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 609 | Заготовщик | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 610 | Окорщик; дровокол | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Лесосплав** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 611 | Лебедчик на лесосплаве; лебедчик на штабелевке и погрузке леса, занятый на сплавных работах; машинист-крановщик, занятый на сплавных работах; машинист сплоточной (сортировочной) машины; сплавщик; тракторист на подготовке лесосек, | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  | трелевке и вывозке леса, занятый на сплавных работах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 612 | Сортировщик древесины на воде | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  |  |  |  |
| 613 | Такелажник | Костюм сигнальный | 3 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| **III. Прочие работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 614 | Мастер, занятый на лесосеках, верхних и нижних складах, лесосплаве, ремонте и содержании лесовозных дорог, подсочке леса, лесоперевалочных базах и биржах | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 615 | Подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **21. Электроэнергетическая промышленность** | | | | |
| **I. Тепловые электростанции (паротурбинные, дизельные, локомобильные и другие)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 616 | Грузчик | *При выполнении работ по погрузке и разгрузке твердого топлива, промышленных отходов и колчедана:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 617 | Машинист бульдозера | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 618 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 619 | Машинист паровой машины и локомобиля | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 620 | Машинист топливоподачи | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 621 | Обходчик трассы гидрозолоудаления и золоотвалов | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой или комбинезон сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **22. Электротехническое производство** | | | | |
| **I. Кабельное производство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 622 | Грузчик | *При выполнении работ на погрузке-выгрузке :* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Производство кислотных аккумуляторов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 623 | Водитель электро- и автотележки | *При выполнении работ по перевозке изделий из свинцовых сплавов:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Производство щелочных аккумуляторов и медноокисных элементов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 624 | Машинист механического или флотационного обогащения руды | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Электроугольное производство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 625 | Грузчик | *При выполнении работ на погрузке, разгрузке и транспортировке сажи, графитов пеков:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 626 | Подсобный рабочий | *При выполнении работ на погрузке, разгрузке и транспортировке сажи, графитов пеков:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **V. Производство слоистых пластиков, намоточных изделий и профильных стеклопластиков** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 627 | Машинист крана (крановщик) | *При непосредственном выполнении работ в основном производстве:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **23. Связь** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 628 | Антеннщик-мачтовик; кабельщик-спайщик; подсобный рабочий; электромеханик связи; электромонтер | *При выполнении работ непосредственно по эксплуатационно-техническому обслуживанию, ремонту, восстановлению и строительству линейных воздушных и кабельных сооружений:* | |  |
|  | канализационных сооружений связи; | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | электромонтер линейных сооружений телефонной | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 |
|  | связи и радиофикации; электромонтер станционного телевизионного | *При выполнении работ по спайке кабелей в колодцах, протяжке подземных кабелей и установке железобетонных опор и приставок дополнительно:* | |  |
|  | оборудования, занятый на наружных работах | Комбинезон хлопчатобумажный сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 629 | Водитель аэросаней, в том числе занятый вождением | Жилет сигнальный | 2 | дежурный |
|  | глиссеров | *При работе в особом и IV поясах:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  |  |  |  |
| 630 | Возчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При работе на трактах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 631 | Монтажник оборудования связи; монтажник связи -  кабельщик; монтажник | *При выполнении работы по прокладке городских и междугородных кабелей:* | |  |
|  | связи - линейщик; монтажник связи - спайщик | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *При выполнении работ по монтажу городских и междугородных кабельных линий:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *При работе в городе дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой при прокладке и монтаже городских и междугородных кабелей дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 632 | Подсобный рабочий | *При выполнении работ по уборке и мытью кабин телефонов-автоматов, установленных на улице:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 633 | Проводник-электромонтер почтовых вагонов; работник | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | разъездной почтовых вагонов и пароходов | *Работнику разъездному почтовых вагонов и пароходов зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 634 | Фельдъегерь | *При работе на трактах и в аэропортах:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  | *При работе на трактах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Общие профессии** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 635 | Монтажник по монтажу стальных и | Костюм сигнальный | 3 | 1 на 10 месяцев |
|  | железобетонных конструкций | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 4 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **24. Организации Российской академии наук** | | | | |
| **Круглогодичные (зимовочные) экспедиции (кроме стационарных), отряды, партии и группы, а также экспедиции, партии и группы, выполняющие работы в зимне-весеннее и осенне-зимнее время** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 636 | Водитель автомобиля | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 637 | Механик вездехода; тракторист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **25. Пищевая, мясная и молочная промышленность** | | | | |
| **I. Масложировое производство** | | | | |
| **8. Общие профессии мыловаренного производства и производства тонкомоющих средств, стиральных и мыльных порошков** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 638 | Подсобный рабочий | *При выполнении работы по подвозке сырья:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах по подвозке сырья зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  | *На наружных работах по подноске кислот зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **II. Добыча и производство поваренной соли** | | | | |
| **1. Подземная добыча соли и шахтная поверхность** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 639 | Дорожно-путевой рабочий | *При выполнении подземных работ:* |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
| 640 | Лебедчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Озерная добыча соли** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 641 | Водитель погрузчика | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 642 | Машинист агрегатов по добыче соли в озере | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 643 | Машинист бульдозера | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 644 | Машинист мотовоза | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 645 | Машинист паровоза | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 646 | Машинист солекомбайна | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 647 | Путевой рабочий на озере | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Общие профессии для всех видов добычи соли** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 648 | Грузчик | *При выполнении работы по погрузке и разгрузке соли:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 649 | Машинист крана (крановщик) | *При работе на железнодорожном кране (кроме озерной добычи):* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 650 | Машинист мотовоза; машинист экскаватора | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Машинисту мотовоза на наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 651 | Путевой рабочий на озере | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно*: | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| **III. Производство викелей (резиновых уплотнительных колец к крышкам стеклянных банок)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 652 | Подсобный рабочий | *При выполнении работы по подаче химсырья и транспортировке колец:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Производство мясных продуктов** | | | | |
| **Производство мясокостной и кровяной муки и удобрений** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 653 | Машинист крана (крановщик); транспортировщик | *При выполнении работы по обслуживанию тельфера:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **V. Маслодельное, сыродельное и молочное производства** | | | | |
| **1. Общие профессии маслодельного, сыродельного и молочного производств** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 654 | Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 655 | Грузчик; транспортировщик | *При выполнении работ внутри производственных помещений:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **VI. Холодильная промышленность** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 656 | Машинист крана (крановщик) | *При работе на льдозаводах:* |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **VII. Общие профессии для отраслей пищевой, мясной и молочной промышленности** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 657 | Машинист паровой машины и локомобиля; машинист паровых турбин | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 658 | Машинисты погрузочно-разгрузочных машин всех наименований | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **26. Элеваторная, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность** | | | | |
| **I. Элеваторная и мукомольно-крупяная промышленность** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 659 | Рабочий, постоянно занятый на погрузке-разгрузке зерна, отрубей и отходов в вагонах и на судах-баржах, а также на подработке зерна на складах с передвижными транспортными механизмами | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | | | | |
| **II. Общие профессии** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 660 | Водитель погрузчика; машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | штабелеформирующей машины | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 661 | Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции; тракторист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 662 | Машинист автомобилеразгрузчика; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машинист зерновых погрузочно-разгрузочных машин; машинист | *На наружных работах зимой в особом, IV, III, II и I поясах дополнительно:* | |  |
|  | вагоноопрокидывателя; моторист механической лопаты | Жилет сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **27. Производство медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов** | | | | |
| **Общие профессии** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 663 | Водитель электро- и автотележки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **28. Нефтяная и газовая промышленность (бурение скважин, добыча нефти, газа, газового конденсата, озокерита; переработка природного и нефтяного газа, газового конденсата; транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; подземная газификация углей; нефтебазы)** | | | | |
| **I. Бурение нефтяных и газовых скважин** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 664 | Вышкомонтажник; вышкомонтажник-  сварщик; вышкомонтажник- | Костюм сигнальный с масловодоотталкивающей пропиткой антистатический | 3 | 1 |
|  | электромонтер | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с масловодоотталкивающей пропиткой антистатический | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 665 | Машинист подъемника, занятый на работах по | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | опробованию скважин | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 666 | Обходчик линейный | *При выполнении работ по обслуживанию промысловых газовых сетей:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **II. Транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; нефтебазы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 667 | Машинист газораздаточной станции | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 668 | Обходчик линейный; трубопроводчик линейный | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 2 года |
|  |  | *Зимой дополнительно:* |  |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **III. Обслуживание основных производств (бурение скважин, добыча и переработка нефти, газа и газового конденсата, транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; нефтебазы)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 669 | Водитель автомобиля | *При выполнении работ по обустройству и обслуживанию буровых, нефтегазопромысловых объектов и нефтегазопроводов (при выполнении работы по обслуживанию установленных на автомобиле агрегатов):* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 670 | Машинист бульдозера; машинист крана | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | (крановщик); машинист грейдера прицепного; | *Зимой дополнительно:* |  |  |
|  | машинист скрепера (скреперист); машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | трубоукладчика; тракторист | *Машинисту крана (крановщику), занятому работой на плавучем кране и машинисту трубоукладчика, занятому на работе по благоустройству и обслуживанию морских нефтегазопромысловых объектов:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 671 | Машинист передвижного компрессора | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 672 | Такелажник | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Шахтная добыча нефти и озокерита** | | | | |
| **1. Подземные работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 673 | Дорожно-путевой рабочий | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 2 |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 674 | Доставщик крепежных материалов в шахту; крепильщик | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 2 |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 675 | Лебедчик; стволовой | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 676 | Машинист погрузочной машины | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 677 | Машинист электровоза шахтного | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Открытые горные работы и работы на шахтной поверхности** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 678 | Дорожно-путевой рабочий | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 679 | Лебедчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 680 | Машинист погрузочной машины; машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | экскаватора | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **V. Производство глинопорошков, утяжелителей и углещелочных и химических реагентов для бурения скважин** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 681 | Грохотовщик; дробильщик; машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | конвейера; машинист мельниц; машинист погрузочной машины; | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | машинист питателя; машинист бульдозера; машинист экскаватора | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **VI. Общие профессии** | | | | |
| 682 | Машинист передвижного компрессора | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **29. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность** | | | | |
| **I. Производство синтетического спирта** | | | | |
| **1. Компримирование и транспортировка газа** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 683 | Обходчик линейный | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 |  |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **2. Производство высших жирных спиртов методом алюмоорганического спирта** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 684 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Производство синтетического каучука** | | | | |
| **1. Производство хлоропренового, изопренового, спиртового, бутилового и других синтетических каучуков** | | | | |
| **Производство без применения кислот** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 685 | Транспортировщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Производство найрита и севанита. Абсорбция** | | | | |
| **Газоспасательные работы в производстве каучука** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 686 | Возчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Резиношинное производство** | | | | |
| **1. Изготовление резиновых изделий** | | | | |
| **Изготовление резиновых смесей** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 687 | Лебедчик; рабочие, занятые подъемом аэростата; рабочие, руководители и специалисты, занятые на испытании аэростатов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Производственно-вспомогательные работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 688 | Водитель электро- и автотележки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На постоянных наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 689 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 690 | Транспортировщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Асбестовое производство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 691 | Водитель электро- и автотележки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **4. Производство технического углерода (сажи)** | | | | |
| 692 | Водитель автомобиля | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 693 | Водитель электро- и автотележки; грузчик; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | стропальщик; транспортировщик, | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | занятый на межцеховом транспорте | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 694 | Возчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **5. Производство регенерата** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 695 | Водитель электро- и автотележки; слесарь-ремонтник | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Производство толуола** | | | | |
| **1. Синтез толуола** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 696 | Машинист крана (крановщик), работающий на мостовом кране вне помещения | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Канатные дороги** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 697 | Машинист воздушно-  канатной дороги; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | транспортировщик | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **V. Производство дифенилолпропана** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 698 | Водитель погрузчика | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **VI. Магистральный трубопровод (этиленопровод)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 699 | Обходчик линейный | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 2 года |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **VII. Общие профессии** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 700 | Водитель электро- и автотележки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 701 | Газоспасатель | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **30. Машиностроительное и металлообрабатывающее производства** | | | | |
| **I. Чугунолитейное производство и литье цветных металлов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 702 | Машинист крана (крановщик) | *При работе на тельфере по транспортировке горячего металла:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| **II. Кузнечно-прессовые и штамповочные работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 703 | Машинист крана (крановщик) | *При работе на тельфере по транспортировке горячего металла:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Разработка, ремонт, сборка и испытание тягачей, автомобилей и тракторов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 704 | Водитель-испытатель | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Производство мипоры** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 705 | Транспортировщик | *При выполнении работ по отправке готовой продукции:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **31. Работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 706 | Водитель автомобиля | *При работе на спецмашине и одновременном исполнении обязанностей дозиметриста:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При работе на спецмашине с неотапливаемой кабиной зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **32. Промышленность строительных материалов, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность** | | | | |
| **I. Горные работы подземным и открытым способами** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 707 | Водитель погрузчика; водитель электро- и | *При выполнении подземных работ:* |  |  |
|  | автотележки; машинист мотовоза; машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | электровоза шахтного; помощник машиниста | *При выполнении работ на поверхности:* |  |  |
|  | электровоза шахтного | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  | *При работе без кабины или с открытой кабиной зимой дополнительно:* |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 708 | Дорожный рабочий; дорожно-путевой | *На подземных работах:* |  |  |
|  | рабочий | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах дополнительно:* | |  |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 3 | 1 на 3 года |
|  |  | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 709 | Лебедчик; машинист горных выемочных машин; машинист дробильно-  помольно-сортировочных механизмов; машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | компрессорных установок; машинист конвейера; машинист насосных установок; машинист отвалообразователя; машинист скрепера (скреперист); машинист экскаватора; опрокидчик; транспортировщик |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II. Производство неметаллорудных материалов** | | | | |
| **1. Обогащение нефрита** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 710 | Грузчик | *При выполнении работы по погрузке графитовой руды и графита:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Обогащение талька** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 711 | Грузчик | *При выполнении работы по погрузке тальковой руды и талька:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Производство цемента** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 712 | Грузчик | *При выполнении работ по подвозке и погрузке цементного сырья, добавок и угля:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 713 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Производство извести, гипса и других вяжущих изделий из них** | | | | |
| **Производство гипсобетонных крупноразмерных перегородочных панелей методом проката** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 714 | Транспортерщик | *При выполнении работ по обслуживанию элеваторов, шнеков, ленточных транспортеров при транспортировке гипса:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| **V. Производство стеновых материалов** | | | | |
| **Производство обожженного кирпича, керамической черепицы и блоков** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 715 | Грузчик | *При выполнении работ по погрузке топлива:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **VI. Производство теплоизоляционных материалов** | | | | |
| **1. Переработка доменных шлаков, производство минеральной (шлаковой и стеклянной) ваты и других неорганических теплоизоляционных материалов** | | | | |
| 716 | Грузчик | *При выполнении работ по погрузке гранулированного шлака:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Производство камышита** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 717 | Грузчик | *При выполнении работ по погрузке и выгрузке камышита и камышитовых плит:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **VII. Производство строительной керамики** | | | | |
| **1. Производство изделий из керамики и фарфоро-фаянса** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 718 | Грузчик | *При выполнении работ по погрузке и разгрузке гудрона:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **VIII. Производство стекла и изделий из стекла** | | | | |
| **Производство стекла (строительного, технического и др.)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 719 | Грузчик | *При выполнении работ по погрузке материалов и шихты:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **IX. Производство сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий** | | | | |
| **Производство бетонных, железобетонных, пенобетонных и шлакобетонных изделий** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 720 | Машинист крана (крановщик) | *При выполнении работ по обслуживанию портального крана:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах и при работах на открытых полигонах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **X. Производство полимерных строительных материалов** | | | | |
| **Производство алкидного линолеума и изделий из пробки** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 721 | Подсобный рабочий | *При выполнении работ по подготовке сырья и подвозке его к месту работы:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **XI. Общие профессии** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 722 | Водитель погрузчика; дробильщик; лебедчик; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машинист бульдозера; машинист воздушно- | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | канатной дороги; машинист конвейера; машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания; машинист компрессора передвижного с электродвигателем; машинист крана (крановщик); машинист скрепера (скреперист); машинист экскаватора; машинист крана автомобильного; моторист механической лопаты; опрокидчик; транспортерщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **33. Осуществление наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды** | | | | |
| **I. Работники, выполняющие работы в особом поясе, а также на высоте свыше 3000 м над уровнем моря независимо от пояса** | | | | |
| **Работники сквозных профессий, выполняющие работы в особом климатическом поясе, а также на высоте свыше 3000 м над уровнем моря независимо от пояса** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 723 | Водитель автомобиля (кроме легкового автомобиля) | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 724 | Возчик | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| 725 | Монтажник связи-  антеннщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 2 года |
|  |  |  |  |  |
| 726 | Тракторист | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Работники, выполняющие работы на борту воздушных судов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 727 | Техник; лебедчик | *При выполнении работы по обслуживанию и подъему аэростатов:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **34. Паросиловое и энергетическое хозяйство (кроме производства электрической энергии)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 728 | Машинист-обходчик по турбинному оборудованию | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **35. Авиационная и оборонная промышленность** | | | | |
| **I. Летно-технический состав (наземный)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 729 | Ведущие инженеры всех наименований и инженеры по | *При постоянной работе по подготовке воздушных судов к полетам:* | |  |
|  | эксплуатации всех наименований, не участвующие в полетах | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 730 | Механик, техник авиационный, не участвующие в полетах | *При постоянной работе на аэродроме по непосредственной подготовке воздушных судов к полетам:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 731 | Оператор заправочных станций | *При постоянной работе на аэродроме по заправке самолета горюче-смазочными и другими материалами:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  | |  |
| 732 | Работник, занятый в службе радиосветотехнического | *При постоянной работе на аэродроме по обеспечению полетов:* | |  |
|  | оборудования аэродрома, не участвующий в полетах | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| **II. Работники аэродрома** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 733 | Аэродромный рабочий | Костюм летний для работников гражданской авиации с сигнальными элементами | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  | |  |
| 734 | Рабочий, инженер, мастер, техник, занятые в эксплуатационно-ремонтном отделе | *При постоянном выполнении работ на аэродромах в воинских частях и гражданской авиации по доводке и гарантийному обслуживанию авиационной техники:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| 735 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | *При постоянном выполнении работ на аэродроме:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | до износа |
|  |  |  |  |  |
| **III. Оптическое стекловарение и оптико-механическое производство** | | | | |
| **1. Общие профессии** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 736 | Подсобный рабочий; грузчик; транспортировщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **IV. Производство полимерных композиционных материалов (ПКМ) и изделий из них** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 737 | Подсобный рабочий; транспортировщик | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Примечание к разделу 35 "Авиационная и оборонная промышленность": | | | | |
| 1. В костюмах летних для работников гражданской авиации с сигнальными элементами площадь световозвращающего материала должна быть не менее 0,10 м. | | | | |
| 2. Летно-подъемный персонал при передвижении по территории аэродрома вне транспорта, должен обеспечиваться жилетами сигнальными 2 класса защиты. Срок носки жилета - до износа. | | | | |
| 3. Допускается заменять жилет сигнальный 2 класса защиты на костюм хлопчатобумажный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м. | | | | |
| 4. Допускается не использовать сигнальные жилеты в осенне-зимний период в случае, если утепленная спецодежда обеспечивает 2 класс  защиты. | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **36. Сельское и водное хозяйство** | | | | |
| **I. Полеводство и землеустройство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 738 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | производства | *Зимой дополнительно:* |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При постоянной работе по известкованию и внесению удобрений в почву зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **II. Водное хозяйство** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 739 | Обходчик пути и искусственных сооружений | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Общие профессии предприятий сельского и водного хозяйства** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 740 | Водитель автомобиля | *При выполнении работ на ветеринарных спецмашинах (ДУК и ВДН):* | |  |
|  |  | *Дополнительно к отраслевым нормам выдачи спецодежды, установленным для водителей грузовых и специальных автомобилей всех марок:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 741 | Кучер | *При выполнении работ на легковом транспорте:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **37. Рыбная промышленность** | | | | |
| **I. Краболовные флотилии** | | | | |
| **1. Добывающий флот** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 742 | Лебедчик; машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Плавучие заводы (базы); транспортно-буксирный, приемный, рефрижераторный, учебный, технический, ледокольный, нефтеналивной флот; портовый флот; плавучие холодильники; плавучие краны; рыболовно-надзорный флот** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 743 | Лебедчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| **II. Обработка рыбы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 744 | Грузчик | *При выполнении работ в базовых портпунктах, в рыбных портах и на предприятиях при обработке судов:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **38. Химическое производство** | | | | |
| **1. Производство карбида кальция.** | | | | |
| **Известково-обжигательные печи** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 745 | Дробильщик; машинист крана (крановщик); | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | подсобный рабочий | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Производство гидрохлорида кальция** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 746 | Грузчик; машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **3. Производство этилена и пропилена** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 747 | Машинист компрессорных | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | установок; машинист крана (крановщик); | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | слесарь-ремонтник | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **4. Производство синильной кислоты и цианистых солей** | | | | |
| 748 | Машинист крана (крановщик); | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | транспортировщик | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **5. Производство этиленгликоля, окиси этилена и ее производных и хлорекса** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 749 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **6. Нейтрализация и дегазация промстоков, содержащих цианистые соединения** | | | | |
| **Товарный отдел** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 750 | Обходчик линейный; мастер, занятый работой | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | на открытом воздухе | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **7. Переработка отходов производства эфиров** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 751 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **8. Производство химических средств защиты растений и их расфасовка** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 752 | Водитель электро- и автотележки | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| **9. Производство хлорокиси меди и металлических порошков методом распыления** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 753 | Машинист крана (крановщик) | *При выполнении работ на складе металлолома:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **10. Производство жирных спиртов С7-С9** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 754 | Подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **11. Производство хладонов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 755 | Водитель погрузчика | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **12. Производство тетраэтилсвинца и этиловой жидкости** | | | | |
| **Производство свинцового сплава** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 756 | Машинист крана (крановщик) | *При выполнении работ по обслуживанию тельфера:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Регенерация свинца** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 757 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **13. Производство капролактама, гидрирование фенола (производство циклогексанола)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 758 | Водитель погрузчика, водитель электро- и | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | автотележки, занятые в производстве | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | капролактама | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 759 | Машинист крана (крановщик), занятый в цехе капролактама | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **14. Производство мочевины и сухого льда** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 760 | Водитель погрузчика; грузчик; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | транспортировщик | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **15. Аммиакопровод** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 761 | Обходчик линейный; трубопроводчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | линейный | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **16. Производство аммиака** | | | | |
| 762 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **17. Производство цианистого плава** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 763 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **18. Производство циамида кальция** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 764 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **19. Производство диметиламинов, диметилацетамида, катамина АБ, диметилформамида, моно-, ди- и полиизоционатов, карбамида** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 765 | Машинист крана (крановщик); машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | кратцера | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **20. Сернокислотное производство** | | | | |
| **Вывозка огарка** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 766 | Водитель автомобиля, работающий на грузовом автомобиле; машинист мотовоза | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **Производство сложных удобрений и тукосмесей** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 767 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **21. Производство обесфторенных фосфатов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 768 | Водитель погрузчика; грузчик; машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **22. Производство сульфоугля** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 769 | Машинист крана (крановщик); машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | фрезагрегата; транспортерщик | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **23. Производство фосфоритной муки (фосфоритные мельницы)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 770 | Машинист крана (крановщик); машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | мотовоза; машинист экскаватора | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | одноковшового; машинист экскаватора роторного | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 771 | Монтер пути; рабочий, занятый обслуживанием | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | экскаватора роторного и экскаватора | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | одноковшового | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **24. Производство сульфитных солей (гидросульфита, сульфита натрия, гипо- и пиросульфита)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 772 | Транспортировщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **25. Производство фосфорной кислоты** | | | | |
| **Экстракционный способ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 773 | Водитель автомобиля | *При выполнении работ по вывозу и разгрузке технологических отходов:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **26. Производство хлористого калия, обогащение карнолита апатитового, нефелинового концентрата, фосфоритной муки и боратового концентрата** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 774 | Машинист воздушно-  канатной дороги | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 775 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 776 | Обходчик линейный | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **27. Производство красного фосфора, фосфидов цинка, сернистого фосфора, фосфористого кальция** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 777 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **28. Производство желтого фосфора** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 778 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **29. Производство соды и содопродуктов** | | | | |
| **Получение извести** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 779 | Вагонетчик воздушно-  канатной-дороги | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Получение очищенного рассола** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 780 | Машинист подъемника, занятый на работе по | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | опробованию скважин | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **30. Производство сернистого натрия** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 781 | Машинист крана (крановщик), | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | транспортировщик | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **31. Производство эпсомита и глауберовой соли (природных)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 782 | Дорожно-путевой рабочий | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 783 | Машинист бульдозера; машинист тепловоза | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый сигнальный | 2 | дежурный |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| 784 | Подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **32. Производство белой сажи, жидкого стекла и метасиликата натрия** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 785 | Водитель погрузчика; транспортерщик; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | транспортировщик | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **33. Производство хромовых соединений** | | | | |
| **Производство монохромата натрия** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 786 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | | | | |
| **Общие профессии производств хромовых соединений** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 787 | Водитель электро- и автотележки; водитель | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | погрузчика | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **34. Добыча и обработка природной соды** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 788 | Тракторист, занятый на содоломных работах | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Добыча содовой руды** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 789 | Горнорабочий, занятый на доставке (подноске) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | взрывчатых материалов | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 790 | Дорожно-путевой рабочий, дорожный рабочий, | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  | занятые на очистке канав, путей, поддирке и настилке | *На наружных работах зимой дополнительно*: | |  |
|  | путей и ремонте дамб | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 791 | Машинист паровой машины и локомобиля | *При выполнении работ по обслуживанию локомобиля:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Отделение кальцинации** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 792 | Грузчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 793 | Загрузчик-выгрузчик; транспортировщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 794 | Машинист скрепера (скреперист); | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | транспортерщик | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **Добыча тенардита и его переработка** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 795 | Путевой рабочий на озере | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **35. Производство хлористого аммония (технического и тукового)** | | | | |
| **газофазным способом** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 796 | Подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **36. Производство гидрата окиси кальция и мела химически осаженного** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 797 | Водитель погрузчика; транспортировщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **37. Производство гопкалита и двуокиси марганца** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 798 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **38. Производство эмалированных изделий** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 799 | Машинист крана (крановщик); | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | стропальщик | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **39. Производство двуокиси титана** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 800 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **40. Общие профессии рабочих производства лаков и красок** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 801 | Транспортировщик; водитель погрузчика; грузчик | *При выполнении работ на доставке и вывозке сырья и готовой продукции:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **41. Производство охры** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 802 | Машинист экскаватора | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **42. Производство ультрамарина. Производство керамических изделий** | | | | |
| **Производство полуфабрикатов** | | | | |
| **Печное отделение** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 803 | Водитель погрузчика; водитель электро- и автотележки; сортировщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **43. Производство фенола и резорцина из бензола, п-крезола** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 804 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **44. Производство нитро- и динитронафталина** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 805 | Подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| **45. Размольно-смесовые отделения анилиновых красителей** | | | | |
| 806 | Водитель погрузчика; лифтер, занятый на обслуживании грузового лифта; транспортерщик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **46. Производство фталевого ангидрида** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 807 | Водитель погрузчика; транспортировщик, | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | обслуживающий стадии дистилляции и перегонки | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **47. Производство дивинилбензола, сополимера стирола с дивинилбензолом, ионообменных, конденсационных и поликонденсационных смол** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 808 | Водитель погрузчика; подсобный рабочий; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | транспортировщик | Фартук прорезиненный | дежур-  ный |  |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **48. Производство силиката свинца** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 809 | Водитель погрузчика | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **49. Производство ферромагнитных порошков** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 810 | Лебедчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **50. Производство коагулянта (сернокислый алюминий)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 811 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **51. Сероплавление** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 812 | Дорожно-путевой рабочий; рабочие, занятые на внутризаводском | *При работе на внутризаводском транспорте сероплавильного цеха:* | |  |
|  | транспорте | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **52. Производство кремнемедного сплава** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 813 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **53. Производство гликолей, тормозной жидкости и антифризов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 814 | Водитель погрузчика | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **54. Производство йода** | | | | |
| **Сырьевое хозяйство производства йода и брома** | | | | |
| **Заготовка рапы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 815 | Водитель автомобиля | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **55. Производство кормового монокальцийфосфата** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 816 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *При выполнении работ на стадии грануляции на открытом воздухе зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **56. Производство воска** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 817 | Машинист экскаватора; подсобный рабочий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **57. Отделение кумпримирования газов, наполнения и испытания баллонов** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 818 | Рабочий, обслуживающий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | внутрицеховой транспорт; транспортировщик, | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  | занятый укладкой баллонов | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **58. Денитрация и концентрация отработанной серной кислоты** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 819 | Машинист крана (крановщик); машинист | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | экскаватора роторного | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| **59. Льдозаводы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 820 | Загрузчик-выгрузчик; машинист крана (крановщик); рабочий, занятый выгрузкой и развозкой льда, рассола по цехам льдодробилки | Жилет сигнальный | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **60. Горно-химические работы** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 821 | Дорожный рабочий | Костюм сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 822 | Машинист вагоноопрокидывателя | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| **61. Вспомогательные производства и профессии** | | | | |
| **Газоспасательные станции** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 823 | Водитель автомобиля; газоспасатель | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **39. Сквозные профессии  всех отраслей экономики** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 824 | Водитель-испытатель | *При испытании мотоциклов методом обкатки:* | |  |
|  |  | Комбинезон сигнальный | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | по поясам |
|  |  | *При постоянной работе на испытании мотоциклов пробегом:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 1 на 2,5 года |
|  |  |  |  |  |
| 825 | Водитель электро- и автотележки | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 9 месяцев |
|  |  | *Постоянно занятым на наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 на 9 месяцев |
|  |  |  |  |  |
| 826 | Возчик | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 827 | Газоспасатель | Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой с антистатической отделкой | 3 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Костюм сигнальный на утепляющей прокладке хлопчатобумажный или с антистатической отделкой | 3 | по поясам |
|  |  |  |  |  |
| 828 | Грузчик; рабочий, выполняющий | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | погрузочно-разгрузочные работы | *Зимой на открытом воздухе дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 829 | Машинист двигателей внутреннего сгорания; | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | машинист паровой машины и локомобиля |  |  |  |
| 830 | Машинист крана (крановщик) | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 831 | Машинист электростанции | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  | передвижной | *Зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
| 832 | Стропальщик; такелажник | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  | *На наружных работах зимой дополнительно:* | |  |
|  |  | Жилет сигнальный | 2 | 1 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Примечания: |
| 1. Жилет сигнальный выдается дополнительно к специальной одежде, предусмотренной действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. |
| 2. Жилет сигнальный, отмеченный звездочкой \* 2 класса защиты, выдается вместо жилета сигнального, предусмотренного действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. |
| 3. Костюм сигнальный выдается вместо специальной одежды, предусмотренной действующими типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. |
| 4. В тех случаях, когда специальная сигнальная одежда (костюм сигнальный, жилет сигнальный) не указаны в настоящих Нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест и оценки рисков и по согласованию с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом в зависимости от характера выполняемых работ со сроками носки - до износа или как дежурные. |
| 5. При усилении опасности возникновения несчастного случая, связанного с наездом транспортного средства на работающего в условиях недостаточной видимости, жилеты сигнальные могут заменяться на костюмы сигнальные 3 класса защиты или костюмы сигнальные на утепляющей прокладке 3 класса защиты. |
| 6. Для работающих во взрыво- и пожароопасных условиях и условиях пониженной видимости, вместо сигнальных костюмов можно применять хлопчатобумажные костюмы с огнестойкой световозвращающей лентой. Площадь ленты должна соответствовать 3 классу защиты сигнальной специальной одежды повышенной видимости. |
| 7. Работникам при работе в районах, где наблюдается массовый лет кровососущих насекомых, а также в районах, зараженных энцефалитным клещом, вместо комбинезона с сигнальными элементами и костюма с сигнальными элементами может выдаваться костюм для защиты от кровососущих насекомых или костюм противоэнцефалитный с сигнальными элементами площадью световозвращающего материала не менее 0,10 м. |
| 8. Сроки носки сигнальной теплой специальной одежды устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов, предусмотренных постановлением Минтруда России от 31 декабря 1997 года N 70: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Климатические пояса | | | | |  |
| сигнальной теплой | I | II | III | IV | особый |  |
| специальной обежды |  |  |  |  |  |  |
| Костюм сигнальный на утепляющей прокладке | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 |  |

|  |
| --- |
|  |
| 9. Специальная сигнальная одежда повышенной видимости должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 "Одежда специальная сигнальная повышенной видимости", гармонизированным с Европейским стандартом EN 471-94. |
| Специальная сигнальная одежда повышенной видимости, изготовленная из флуоресцентных материалов, должна обеспечивать хорошую видимость человека в дневное время, а изготовленная из световозвращающих материалов, расположенных определенным способом, должна предусматривать обеспечение хорошей видимости человека в темное время суток. |
| Флуоресцентный материал, пропитанный специальными красками и пигментами, преобразует невидимые ультрафиолетовые лучи в видимый свет. Фоновый материал, изготовленный из флуоресцентного материала желтого, оранжевого и красного цвета, обеспечивает высокую видимость в дневное время. Световозвращающий материал является ретрорефлектором и обладает светоотражательными свойствами. Комбинированный материал обладает свойствами световозвращающего и фонового материала одновременно. |
| 10. В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три основных цвета (желтый, оранжевый, красный) фоновых материалов для изготовления специальной сигнальной одежды, каждый из которых обеспечивает оптимальную видимость при дневном освещении на фоне практически любого городского или сельского ландшафта. Окончательный выбор цвета осуществляет работодатель, который должен учитывать превалирующий окружающий фон, при котором должна выполняться защита, и выбрать цвета, дающие наибольший контраст. |
| 11. В соответствии с ГОСТ Р 12.4.219-99 устанавливается три класса защиты специальной сигнальной одежды в зависимости от площади установленных на ней сигнальных элементов. Минимальные площади сигнальных элементов из фоновых и световозвращающих материалов должны быть не менее нижеуказанных значений. При этом специальная сигнальная одежда должна одновременно содержать элементы необходимой площади, изготовленные из фонового и световозвращающего материала, или содержать элементы необходимой площади, изготовленные из комбинированного материала: класс 1 (низшая степень защиты) - фоновый материал - 0,14 м, световозвращающий материал - 0,10 м или комбинированный материал - 0,20 м; класс 2 (средняя степень защиты) - фоновый материал - 0,50 м, световозвращающий материал - 0,13 м; класс 3 (высшая степень защиты) - фоновый материал - 0,80 м, световозвращающий материал - 0,2 м. |

Текст документа сверен по:

Бюллетень трудового и социального

законодательства РФ, N 5, 2006 год (приказ);

Бюллетень трудового и социального

законодательства РФ, N 7, 9, 10, 11, 12, 2006 год

(приложение)